

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_-рпг. Иваново |

|  |
| --- |
| **Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области** |

|  |
| --- |
| В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», в целях приведения нормативного правового акта Ивановской области в соответствие с федеральным законодательством Правительство Ивановской области постановляет:1. Утвердить региональные нормативы градостроительного проектирования Ивановской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
3. постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;
4. постановление Правительства Ивановской области от 24.12.2018 № 393-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;
5. постановление Правительства Ивановской области от 01.07.2022 № 305-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области обеспечить размещение региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее 5 дней со дня их утверждения.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области Чеснокова С.В.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Губернатор****Ивановской области** | **С.С. Воскресенский** |

Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I. Основная часть региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области**

1. **Общие положения**

1.1 Настоящие Нормативы определяют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования Ивановской области, муниципальных образований Ивановской области, документации по планировке территории.

1.2 Настоящие Нормативы также рекомендуются к применению при подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

1.3 Настоящие Нормативы в соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

1.4 Обеспеченность населения объектами – это количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей.

1.5 Территориальная доступность – это пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Территориальную доступность рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

1.6 В настоящих Нормативах выделяется пешеходная и транспортная доступность:

пешеходная доступность - движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется обосновывать отдельно;

транспортная доступность - движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

1.7 Районирование территории настоящими Нормативами не предусмотрено. В отдельных случаях показатели дифференцируются для городских и сельских населённых пунктов, а также различных видов административно-территориального деления.

1.8 При упоминании функциональных зон генерального плана в настоящих Нормативах приводится код объекта по пункту 133.1 раздела XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 года № 10.

**2. Основные понятия, используемые в Нормативах**

В настоящих Нормативах используются следующие термины и определения:

автовокзал - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий (с залом ожидания вместимостью не менее 75 мест для сидения пассажиров) и сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность отправления более 1000 чел. в сутки;

автостанция - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий (с залом ожидания вместимостью до 75 мест для сидения пассажиров) и сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность отправления от 250 до 1000 чел. в сутки;

остановка школьного автобуса - выделенное пространство для сбора, посадки и высадки обучающихся, оборудованное навесом, огражденное с трех сторон, защищенное барьером от проезжей части дороги, имеющее твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги;

парковка – стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка): здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.);

пожарное депо - специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны.

1. **Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Ивановской области объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**

3.1. Нормируемые значения показателей объектов регионального значения установлены в таблицах 1 – 8.

* 1. Объекты регионального значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращению с твердыми коммунальными отходами.

**Автомобильные дороги и транспорт**

**Таблица 1. Объекты регионального значения в области автомобильных дорог и транспорта**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Плотность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км/кв. км. | 0,1646 | - | не устанавливается |
| 2 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с твёрдым покрытием  | процент от общей протяжённости автодорог | 100 к 2030г. | - | не устанавливается |
| 3 | Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием, по группам населённых пунктов и расчётным срокам документов территориального планирования: | Процент от общей численности населения в каждой группе населённых пунктов | - | - | не устанавливается |
| менее 10 жит. к 2030 г.: | 30 |
| менее 10 жит. к 2045 г.: | 50 |
| от 10 до 49 жит. к 2030 г.: | 60 |
| от 10 до 49 жит. к 2045 г.: | 80 |
| от 50 до 199 жит. к 2030 г.: | 70 |
| от 50 до 199 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 200 жит. к 2030 г.: | 100 |
| 4 | Обеспеченность населения автовокзалами и (или) автостанциями регионального и межрегионального сообщения | Количествообъектов на одно муниципальное образование (муниципальный район, муниципальный, городской округ) | 1 | минут на транспорте | 45 |
| 5 | Обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на международных, межрегиональных, смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | площадок на 1 маршрут | 1 (см. прим. 7) | - | не устанавливается |
| 6 | Пункты выдачи государственных номерных знаков | количество на 1 муниципальное образование (муниципальный район, муниципальный, городской округ) | 1 | километров пути по автомобильным дорогам общего пользования | 60 |

Примечания:

1. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определяется как возможность беспрепятственного и непрерывного доступа по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов от внешних автодорог, входящих в общую сеть, до следующих объектов (при наличии таковых в населённом пункте): администрация городского поселения и её подразделения, опорный пункт полиции, пожарная часть, избирательный участок, почта, банк, объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта всех типов, парки и места массового отдыха.

2. В городах, имеющих пункты пересечения или примыкания двух или нескольких видов внешнего транспорта, должны проектироваться объединенные автовокзалы, обслуживающие пассажирские перевозки этих видов транспорта.

3. При отсутствии на территории муниципального района (городского округа) регулярного регионального, межмуниципального, пригородного автобусного сообщения строительство (организация) автовокзала, автостанции не требуется.

4. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения в области автодорожной деятельности не устанавливаются.

5. Критерии отнесения объекта к автовокзалам или автостанциям определяются Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». При количестве отправляемых пассажиров менее 250 человек в сутки необходимо обустройство остановочного пункта.

6. Объёмно-пространственные и планировочные решения автовокзалов и автостанций должны соответствовать Минимальным требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций, утв. Приказом Минтранса России от 02.10.2020 № 406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций», а в отношении автовокзалов – СП 462.1325800.2019.

7. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения.

8. Обеспеченность пунктами государственного технического осмотра определена на основании Приказа Комитета Ивановской обл. по транспорту от 25.06.2012 № 30 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Ивановской области и для входящих в ее состав муниципальных образований». При численности населения муниципальных районов (менее 20 тыс. человек) допускается организация межрайонных пунктов.

**Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций**

**Таблица 2. Объекты регионального значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Пожарное депо | количествово выездов | по СП 11.13130.2009 | - | по СП 11.13130.2009 |
| 2 | Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение | Литр/секунда | по СП 8.13130.2009  | - | не устанавливается |
| 3 | Аварийно-спасательные службы | количество объектов на муниципальный район или муниципальный, городской округ | 1 | км пути по автодорогам общего пользования | 60 |
| 4 | Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации | кол-во постов на 2000 отдыхающих | 1 | расстояние от поста до крайней точки обслуживаемой территории, м | 500 |
| 5 | Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации | кол-во постов на 1000 отдыхающих | 2 | расстояние от поста до крайней точки обслуживаемой территории и акватории, м | 200 |
| 6 | Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) | Типы и вместимость ЗС ГО | СП 165.1325800.2014 | радиус сбора укрываемых, м | 500 на территориях, отнесенных к особой группе по ГО, 1000 – на прочих территориях |

Примечания:

1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309

2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км.

* 1. Численность и техническую оснащённость подразделений пожарной охраны необходимо определять по Методике расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утв. Приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700

**Образование**

**Таблица 3. Объекты регионального значения в области образования**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Профессиональные образовательные организации | количество мест, % от численности лиц в возрасте 15-19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование | 50 | - | не устанавливается |
| количество объектов, ед. | по заданию уполномоченного государственного органа | - | не устанавливается |
| 2 | Организации дополнительного образования  | количество объектов, ед.,  | по заданию уполномоченного государственного органа | - | не устанавливается |
| количество мест в организациях дополнительного образования, ед. | по заданию уполномоченного государственного органа |
| 3 | Число мест в общежитиях профессиональных образовательных организаций  | количество мест в общежитих в расчёте на 100 обучающихся на местах очной формы обучения | 15 | - | не устанавливается |

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

3. При подготовке документов территориального планирования Ивановской области размещение объектов регионального значения в области образования, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственной программой Ивановской области в сфере развития образования, а при её отсутствии и на период после окончания срока её действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области.

**Здравоохранение**

**Таблица 4. Объекты регионального значения в области здравоохранения**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) | количество объектов в г.н.п. с насел. до 10,0 тыс.чел. | 1 на 2,0-10,0 тыс. чел. | трансп., мин. | 60 |
| то же, в с.н.п. с насел. более 2,0 тыс.чел. | 1 на с.н.п.  | трансп., мин. | 60 |
| 2 | Фельдшерско-акушерские пункты | количество объектов в с.н.п. с насел. до 2,0 тыс.чел. | 1 на с.н.п. | трансп., мин. | 60 |
| 3 | Поликлиники для взрослых | количество объектов  | 1 на тер-риюс насел. 20 – 50 тыс. чел | трансп., мин. | 60 |
| 4 | Детские поликлиники | количество объектов  | 1 на тер-риюс насел. 10-30 тыс. детей | трансп., мин. | 60 |
| 5 | Консультативно-диагностический центр | количество, ед. | 1 на 250,0 тыс. чел. | трансп., мин. | 60 |
| 6 | Детский консультативно-диагностический центр | количество, ед. | 1 на 100,0 тыс. детей | трансп., мин. | 60 |
| 7 | Поликлиника стоматологическая  | количество объектов, ед.  | 1 на тер-рию с насел. до 100,0 тыс.чел. | трансп., мин. | 60 |
| 8 | Поликлиника стоматологическая (детская) | количество объектов, ед. | 1 на тер-рию с насел. 20,0 – 50,0 тыс.детей | трансп., мин. | 60 |
| 9 | Диспансер психоневрологический | количество на область, ед. | 1 | трансп., мин. | 180 |
| 10 | Диспансер наркологический | количество на область, ед. | 1 | трансп., мин. | 180 |
| 11 | Диспансер кожно-венерологический | количество на область, ед. | 1 | трансп., мин. | 180 |
| 12 | Диспансер противотуберкулёзный | количество на область, ед. | 1 | трансп., мин. | 180 |
| 13 | Диспансер онкологический | количество на область, ед. | 1 | трансп., мин. | 180 |
| 14 | Участковая больница | количество объектов, ед.  | 1 на 5-20 тыс.чел. | трансп., мин. | 60 |
| 15 | Городская больница  | количество объектов, ед.  | 1 на г.н.п. с населением выше 20,0 тыс.чел. | трансп., мин. | 120 |
| 16 | Детская городская больница | количество объектов, ед.  | 1 на г.н.п. с кол-вом детей более 20,0 тыс.чел. | трансп., мин. | 120 |
| 17 | Районная больница | количество объектов, ед.  | 1 на 20,0 тыс.чел. | трансп., мин. | 60 |
| 18 | Областная больница | количество объектов, ед. | 1 | трансп., мин. | 120 |
| 19 | Детская областная больница | количество объектов, ед. | 1 | трансп., мин. | 120 |
| 20 | Больница инфекционная | количество объектов, ед. | 1 | трансп., мин. | 120 |
| 21 | Станции скорой медицинской помощи | количество, ед. | 1 на тер-рию свыше 50,0 тыс.чел. | трансп., на спец. автомобиле, мин. | 20 |
| количество автомобилей, ед. | 1 на 10,0 тыс. жит. обслуживаемой тер-рии |

Примечания:

1. В качестве объекта здравоохранения принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи в районах с низкой плотностью населения (на расстоянии более 20,0 км от места расположения бригады) рекомендуется формировать исходя из следующих примерных нормативов: при длине радиуса территории обслуживания, равной 30,0 км - 1 бригада на 9,0 тыс. чел. населения, 40,0 км - 1 бригада на 8,0 тыс. чел. населения, 50,0 км - 1 бригада на 7,0 тыс. населения. В районах высокой плотностью населения при длине радиуса обслуживания, равной 20 км - 1 бригада на 10 тыс. чел. обслуживаемого взрослого населения, 1 бригада на 10 тыс. чел. обслуживаемого детского населения

3. При расчёте обеспеченности санитарными автомобилями на муниципальное образование (городской округ и муниципальный район) или населённый пункт допускается учитывать оснащённость соседних муниципальных образований, населённых пунктов при соблюдении установленных расчётных показателей доступности.

4. При расчёте потребности в медицинских организациях, оказывающих скорую медицинскую помощь, необходимо учитывать увеличение местного населения в летний период за счёт притока сезонных рекреантов (дачников).

5. Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) обслуживают не более чем 10 тыс.чел. на 1 объект, и, как правило, не размещаются в городах с численностью населения более 20 тыс. жит. (за исключением необходимости обслуживания отдельных обособленных частей города).

6. Максимальная численность обслуживаемого населения в расчёте на 1 объект принимается: для амбулатории, в т.ч. врачебной, или центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) – 10,0 тыс. чел.; для поликлиники – 50,0 тыс. чел.; для детской поликлиники – 30 тыс. детей; для стоматологической поликлиники – 100,0 тыс. чел., для детской стоматологической поликлиники – 50,0 тыс. детей; для участковой больницы – 20,0 тыс. чел.; для городской больницы – 300,0 тыс.чел.; для детской городской больницы 200,0 тыс. детей; для районной больницы – 100,0 тыс.чел.

3.4. При определении потребности в объектах здравоохранения необходимо учитывать их территориальную доступность и зоны обслуживания действующих медицинских организаций, в том числе расположенных за границами населенного пункта или муниципального образования

3.5.Потребность в площадях земельных участков для объектов здравоохранения регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

* 1. При подготовке документов территориального планирования Ивановской области размещение объектов регионального значения в области здравоохранения, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными программами Ивановской области в области здравоохранения, а на период после окончания срока их действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области.
	2. Место расположения и территория обслуживания отделений скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом расчётных показателей, приведённых в настоящей таблице, численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности на специальном автомобиле.
	3. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. чел. по решению уполномоченного государственного органа исполнительной власти Ивановской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.
	4. Участковые больницы обустраиваются при соответствующем обосновании по решению уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской области в области здравоохранения.
	5. В городских населённых пунктах, являющихся центрами муниципальных районов, допускается совмещение функций городских и районных больниц в одном объекте при наличии соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской области.
	6. Допускается размещать межрайонные больницы при соответствующем обосновании по решению уполномоченного органа исполнительной власти Ивановской области в области здравоохранения.

**Физическая культура и массовый спорт**

**Таблица 5. Объекты регионального значения в области физической культуры и массового спорта**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | чел. на 1000 жит. | 122 | - | не устанавливается  |
| 2 | Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями | га на 1000 жит. | 0,7 | - | - |
| 3 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | количество на 100,0 тыс. жит.  | 1 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. не устанавливается  |
| для с.н.п. 90 |
| 4 | Плоскостные сооружения всех типов | количество на 100,0 тыс. жит.  | 115 | - | не устанавливается  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | количество на 100,0 тыс. жит.  | 59 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| кв.м. площади пола на 1000 жит. | 60 |
| 6 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | количество на 100,0 тыс. жит.  | 5 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. не устанавливается  |
| кв.м. общего зеркала воды на 1000 жит. | 20 |
| для с.н.п. 90 |
| 7 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. | количество на 100,0 тыс. жит. | 46 | - | не устанавливается  |
| 8 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | количество на 100,0 тыс. жит. | 227 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 9 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности | кв.м. общей площади на 1000 жит. | 70 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 10 | Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут) | - | - | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |

Примечания:

1. В качестве объекта физической культуры и массового спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В состав территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, включается суммарная площадь земельных участков, занятых объектами физической культуры и спорта, в т.ч. крупными плоскостными сооружениями, независимо от того, к какой функциональной зоне они отнесены. При этом при подготовке градостроительной документации площадь проектируемых объектов физической культуры и спорта учитывается оценочно, с учётом действующих сводов правил и иных нормативных документов.

3. При расчёте суммарной площади зеркала воды бассейнов в неё не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.

* 1. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из единовременной пропускной способности (далее – ЕПС). ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649.
	2. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Ивановской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.
	3. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы государственной власти и местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
	4. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».
	5. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается органами государственной власти и местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
	6. При подготовке документов территориального планирования Ивановской области размещение объектов регионального значения в области спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственной программой, а на период после окончания срока её действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном государственном органе исполнительной власти Ивановской области.

**Культура**

**Таблица 6. Объекты регионального значения в области культуры**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Универсальная библиотека | кол-во на область, ед. в Иваново | 1 | транспортный, на общественном транспорте, мин. | 30 |
| 2 | Детская библиотека | кол-во на область, ед. в Иваново | 1 | транспортный, на общественном транспорте, мин. | 30 |
| 3 | Библиотека для инвалидов по зрению | количество на область, ед. в Иваново | 1 | транспортный, на общественном транспорте, мин. | 30 |
| 4 | Областной краеведческий/художественный музей | количество объектов на область, ед. | 1 в г.Иваново | транспортнный, на общественном транспорте, мин | 60 для жит. Иваново |
| 5 | Тематический музей | количество объектов на область, ед. | 2 в г.Иваново | транспортный, на общественном транспорте, мин | 60 для жит. Иваново |
| 6 | Театр драматический областной | количество объектов на область, ед. | 1 в г.Иваново | транспортный, на общественном транспорте, мин | 60 для жит. Иваново |
| 7 | Театр музыкальный областной | количество объектов на область, ед. | 1 в г.Иваново | транспортный, на общественном транспорте, мин | 60 для жит. Иваново |
| 8 | Театр юного зрителя областной | количество объектов на область, ед. | 1 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60 для жит. Иваново |
| 9 | Театр кукол областной | количество объектов на область, ед. | 1 в г.Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60 для жит. Иваново |
| 10 | Прочие театры по видам искусств областные | количество объектов на область, ед. | 1 в г.Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60 для жит. Иваново |
| 10 | Совокупное количество мест в театрах в областном центре | количество мест, ед. | 5 на 1000 жит. | - | не устанавливается |
| 11 | Концертный зал областной | количество объектов на область, ед. | 1 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60 для жит. Иваново |
| 12 | Филармония областная | количество объектов на область, ед. | 1 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60 для жит. Иваново |
| 13 | Концертные коллективы областного значения | количество объектов на область, ед. | 1 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60 для жит. Иваново |
| 14 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | количество объектов, ед. | 1 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 15 | Учреждение клубного типа областного значения (Дворец культуры, центр народного творчества) | количество объектов, ед. | 2 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 60  |

Примечания:

1. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

2. Решение об открытии филиалов специализированных библиотек (или специализированных отделов универсальных библиотек) может приниматься в зависимости от числа потенциальных пользователей из числа маломобильных групп населения.

3. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

4. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

5. В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Экспозиционные отделы, расположенные на общих участках с головным музеем (например, в пределах одного музеефицированного кремля, монастыря, усадьбы), рассматриваются как необособленные и не считаются отдельной сетевой единицей, кроме случаев, когда они принадлежат различным дирекциям.

6. Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории. В качестве одной сетевой единицы может учитываться театр, в котором действуют нескольких театральных трупп (например, имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

7. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.

Соответствие фактического числа учреждений клубного типа нормативу может быть скорректировано на коэффициент 0,5 в случае, если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного зала, то есть это учреждение следует учитывать, как 0,5 сетевой единицы.

8. За сетевую единицу в части размещения кинозалов принимаются площадки кинопоказа, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном помещении. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры.

* 1. Органы государственной власти области в зависимости от демографических особенностей территории и кадрового потенциала могут создавать как драматические театры отдельных видов (драмы, комедии), так и объединенные по жанрам драматические театры.

**Социальное обслуживание**

**Таблица 7 . Объекты регионального значения в области социального обслуживания**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | мест | 30 на 10,0 тыс. взрослого населения  | - | не устанавливается |
| 2 | Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых | по заданию уполномоченного органа | - | не устанавливается |
| 3 | Дом-интернат (пансионат) для детей | мест | 30 на 10,0 тыс. детей  | - | не устанавливается |
| 4 | Психоневрологический интернат для взрослых | мест | 30 на 10,0 тыс. взрослого населения  | - | не устанавливается |
| 5 | Детский психоневрологический интернат | мест | 20 мест на 10,0 тыс. детей | - | не устанавливается |
| 6 | Дом-интернат для детей-инвалидов | мест  | 20 мест на 10,0 тыс. детей | - | не устанавливается |
| 7 | Специальный дом для одиноких престарелых | по заданию уполномоченного органа | - | не устанавливается |
| 8 | Социально-оздоровительный центр | по заданию уполномоченного органа | - | не устанавливается |
| 9 | Геронтологический центр | ед. | 1 организация на 10,0 тыс. граждан старше 75 лет | - | не устанавливается |
| 10 | Геронтопсихиатрический центр | ед. | 1 организация на 10,0 тыс. граждан старше 75 лет | - | не устанавливается |
| 11 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ед. | 1 организация на 10,0 тыс. детей | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 12 | Социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) | по заданию уполномоченного органа | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 13 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ед. | 1 организация на 10,0 тыс. детей | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 14 | Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями | по заданию уполномоченного органа | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 15 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | ед. | 1 организация на 1,0 тыс. детей с ограничен. возможностями | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 16 | Кризисный центр помощи женщинам | по заданию уполномоченного органа | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 17 | Центр психолого-педагогической помощи населению | ед. | 1 организация на 50,0 тыс. жителей | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 18 | Центр социального обслуживания населения | ед. | 1 организация на 50,0 тыс. жителей | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 19 | Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий | ед. | по заданию уполномоченного органа, но не менее 1 на область | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 20 | Дом ночного пребывания | по заданию уполномоченного органа | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 21 | Социальный приют (для детей) | ед. | 1 организация на 10,0 тыс. детей | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 22 | Социальный приют (за исключением социальных приютов для детей) | по заданию уполномоченного органа | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 23 | Социальная гостиница | по заданию уполномоченного органа | км | 0,5 в г.н.п3,0 в сельской местности |
| 24 | Центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 организация на 50,0 тыс. жителей | км | 1,5 в г.н.п10,0 в сельской местности |
| 25 | Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов | по заданию уполномоченного органа | км | 1,5 в г.н.п10,0 в сельской местности |
| 26 | Центр социальной помощи | по заданию уполномоченного органа | км | 1,5 в г.н.п10,0 в сельской местности |
| 27 | Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи | по заданию уполномоченного органа | - | не устанавливается |
| 28 | Консультативный центр | по заданию уполномоченного органа | - | не устанавливается |

Примечание: Здесь: взрослое население – старше 18 лет, если не оговорено иное.

* 1. Для организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, оптимальное количество единиц вместимости организаций социального обслуживания определяется количеством штатных единиц, приходящихся на 1000 человек соответствующей социально-демографической группы в соответствии с нормами труда.
	2. Требования к оптимальному территориальному размещению объектов социального обслуживания определяются с учетом следующих факторов:

а) градостроительные условия размещения организаций социального обслуживания;

б) возможность объединения или разделения организаций социального обслуживания для обеспечения наиболее эффективного решения функциональных и отраслевых задач;

в) наличие медицинских и образовательных организаций, организаций культуры, организаций социально-бытового назначения и иных организаций, плотности их размещения, а также их транспортной доступности для организаций социального обслуживания.

* 1. Организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, целесообразно размещать недалеко от крупных населенных пунктов, имеющих медицинские и образовательные организации, организации культуры, организации социально-бытового назначения и иные организации.

**Иные области**

**Таблица 8. Объекты регионального значения в иных областях**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Объект ЗАГС | объект | 1 на муниципальный район, городской, муниципальный округ | трансп., мин. | 60 |
| 2 | Государственный архив | объект | 1 на область | - | не устанавливается |

Примечания:

1. Предусматривается размещение филиалов и стационарных рабочих мест в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости по согласованию со службой ЗАГС Ивановской области.

2. Общая мощность архива (кол-во единиц хранения) определяется уполномоченным органом.

1. **Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Ивановской области объектами местного значения муниципальных районов и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**
	1. . Нормируемые значения показателей объектов местного значения муниципальных районов установлены в таблицах 9 – 17.

**Автомобильные дороги и транспорт**

**Таблица 9. Объекты местного значения муниципальных районов в области транспорта и автомобильных дорог**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов с твёрдым покрытием  | процент от общей протяжённости автодорог | 60к 2030г. | - | не устанавливается |
| 2 | Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам местного значения муниципального района с усовершенствованным покрытием, по группам населённых пунктов и расчётным срокам документов территориального планирования: | процент от общей численности населения в каждой группе населённых пунктов | - | - | не устанавливается |
| менее 10 жит. к 2030 г.: | 30 |
| менее 10 жит. к 2045 г.: | 50 |
| от 10 до 49 жит. к 2030 г.: | 60 |
| от 10 до 49 жит. к 2045 г.: | 80 |
| от 50 до 199 жит. к 2030 г.: | 70 |
| от 50 до 199 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 200 жит. к 2030 г.: | 100 |
| 3 | Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании | кол-во объектов в границах муниципального образования, ед. | 1 | - | не устанавливается |
| 4 | Обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. площадок на 1 маршрут | 1 (см. прим. 2) | - | не устанавливается |
| 5 | Остановки школьных автобусов | кол-во остановок | в соответствии с утверждённым маршрутом | метр | 500 (в сельской местности допускается 1000 м) |
| 6 | АЗС  | количество топливораздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей | 1,0 | километров пути по автомобильным дорогам общего пользования | 50 |

Примечания:

1. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определяется как возможность беспрепятственного и непрерывного доступа по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов от внешних автодорог, входящих в общую сеть, до следующих объектов (при наличии таковых в населённом пункте): администрация городского поселения и её подразделения, опорный пункт полиции, пожарная часть, избирательный участок, почта, банк, объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта всех типов, парки и места массового отдыха.

2. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения.

**Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций**

**Таблица 10 . Объекты местного значения муниципальных районов в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Аварийно-спасательные службы | количество объектов на муниципальный район или муниципальный, городской округ | 1 | км пути по автодорогам общего пользования | 60 |
| 2 | Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) | Типы и вместимость ЗС ГО | СП 165.1325800.2014 | радиус сбора укрываемых, м | 500 на территориях, отнесенных к особой группе по ГО, 1000 – на прочих территориях |

Примечания:

1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309

2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км.

**Образование**

**Таблица 11. Объекты местного значения муниципальных районов в области образования**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | число мест на 100 детей в возрасте от 2 до 7 лет, ед. в г.н.п. | 65 | радиус доступности, метры в г.н.п. | 500 |
|  то же, в с.н.п. | 45 | то же, в с.н.п. | 500 |
| 2 | Общеобразовательные организации | число мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, ед. в г.н.п. | 95 | радиус доступности, метры в г.н.п. | 500 |
|  то же, в с.н.п. | 45 | время подвоза на автобусе, мин. | 30 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | общее число мест на программах доп. обр. детей на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, ед., | 75 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
| в т.ч. число мест на программах допобразования реализуемых на базе школ, % от общего кол-ва мест в г.н.п. | 45 |
| то же, в с.н.п. | 65 |
| 4 | Детские школы искусств | общее число мест на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет, ед. | 12 | пеш. доступ., мин. | 30 |
| 5 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | количество объектов на каждые 5,0 тыс. детей  | 1, но не менее 1 на район или округ | - | не устанавливается |

Примечания:

1. В условиях стеснённой городской застройки допускается увеличить радиус доступности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования до 800 метров.

2. Детские школы искусств – организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.

3. Требования к размещению остановочных пунктов специального транспорта для подвоза детей к общеобразовательным организациям в сельской местности и максимально допустимой протяжённости подхода к ним см. объекты в области транспорта и автомобильных дорог.

4. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

* 1. Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяется СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 252.1325800.2016.
	2. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 и СП 251.1325800.2016.
	3. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установлено размещение не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника.
	4. Для реализации общеобразовательных программ установлено размещение не менее одной общеобразовательной организации на 892 обучающихся.
	5. Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их наименование и мощность следует определять в соответствие Реестром организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ивановской области или по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
	6. При подготовке документов территориального планирования Ивановской области размещение объектов местного значения в области образования, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и муниципальными программами в сфере развития образования, а при их отсутствии и на период после окончания срока их действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в уполномоченном муниципальном органе исполнительной власти.

**Физическая культура и массовый спорт**

**Таблица 12. Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | чел. на 1000 жит. | 122 | - | не устанавливается  |
| 2 | Стадионы с трибунами менее 1500 мест  | кол-во на муниципальный район.  | 1 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. не устанавливается  |
| для с.н.п. 90 |
| 3 | Плоскостные сооружения всех типов | кол-во на 100,0 тыс. жит.  | 115 | - | не устанавливается  |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | кол-во на 100,0 тыс. жит.  | 59 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 5 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кол-во на 100,0 тыс. жит.  | 5 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. не устанавливается, для с.н.п. 90 |
| кв.м. общего зеркала воды на 1000 жит. | 20 |
| 6 | Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа | - | - | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |

Примечания:

1. В качестве объекта физической культуры и массового спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При расчёте суммарной площади зеркала воды бассейнов в неё не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.

3. При наличии на территории муниципального района стадиона с трибунами 1500 мест и более размещение стадиона с трибунами менее 1500 мест на является обязательным.

* 1. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из единовременной пропускной способности (далее – ЕПС). ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649.
	2. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Ивановской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.
	3. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
	4. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».
	5. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
	6. При подготовке документов территориального планирования муниципальных районов размещение объектов местного значения в области спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и местными программами, а на период после окончания срока их действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации муниципального района.

**Культура**

**Таблица 13. Объекты местного значения муниципального района в области культуры**

| Nп/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Межпоселенческая библиотека муниципального района | количество объектов, ед. | 1 на мун. район | транспортный, на общественном транспортете, мин. | 60 |
| 2 | Детская библиотека муниципального района | количество объектов, ед. | 1 на мун. район | транспотный, на общественном транспорте, мин. | 60 |
| 3 | Краеведческий музей/Художественный музей | количество объектов, ед. | 1 на мун. район | трансп., мин. | 60 |
| 4 | Концертный зал муниципального района | количество объектов, ед. | 1 на мун. район | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 5 | Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа | ед. на 1000 жит. | см. табл. 14 | - | - |
| 6 | Центр культурного развития муниципального района | количество объектов, ед. | 1 на мун. район | трансп., мин | 40  |
| 7 | Передвижной многофункциональный центр муниципального района | количество транспортных единиц | 1 на мун. район | - | не устанавливается |

Примечания:

1. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

2. Решение об открытии филиалов специализированных библиотек (или специализированных отделов универсальных библиотек) может приниматься в зависимости от числа потенциальных пользователей из числа маломобильных групп населения.

3. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

4. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

5. В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Экспозиционные отделы, расположенные на общих участках с головным музеем (например, в пределах одного музеефицированного кремля, монастыря, усадьбы), рассматриваются как необособленные и не считаются отдельной сетевой единицей, кроме случаев, когда они принадлежат различным дирекциям.

6. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.

7. Соответствие фактического числа учреждений клубного типа нормативу может быть скорректировано на коэффициент 0,5 в случае, если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного зала, то есть это учреждение следует учитывать, как 0,5 сетевой единицы.

* 1. Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.
	2. Для наиболее эффективного библиотечного обслуживания органам местного самоуправления муниципальных районов рекомендуется организация библиотечных объединений - централизованных библиотечных систем (далее - ЦБС), представляющих собой учреждение, функционирующее на основе общего управления, единого штата, фонда, организационного и технологического единства. Одна из библиотек ЦБС наделяется статусом и функциями центральной библиотеки.
	3. Межпоселенческая библиотека может создаваться независимо от количества населения, проживающего в муниципальном районе в целях осуществления следующих функций координационного и методического центра для библиотек, созданных на территории муниципального района:

по организации библиотечного обслуживания населения, в том числе проживающего в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек;

по формированию универсального фонда документов;

по ведению сводного электронного каталога, сбора и обработки библиотечной статистики.

* 1. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов может предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением.
	2. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
	3. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.
	4. В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов. Музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве сетевой единицы.
	5. Художественные музеи муниципальных образований принимаются к учету как сетевая единица тематического музея.
	6. Передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) используется для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой направленности.
	7. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных районов и сельских поселений в части учреждений клубного типа в сельских поселениях могут предусматривать наличие 1 учреждения клубного типа в административном центре сельского поселения и наличие 1 учреждения клубного типа на 1 тысячу человек независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении. Органы местного самоуправления сельских поселений могут дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для создания учреждений клубного типа в порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования.

**Таблица 14. Расчётное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа (извлечение из таблицы 12 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879)**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Норматив по сельскому поселению |
| Количество жителей в сельском поселении | до 500 чел | 500 - 999 | 1 000 - 1 999 | 2 000 - 2 999 | 3 000 - 4 999 | 5 000 - 6 999 | 7 000 - 9 999 | 10 000 – 19 999 |
| посадочных мест (единиц) | до 100 | 150 | 200 | 150 | 117 | 80 | 75 | 70 |
|  | Норматив по городскому поселению |
| Количество жителей в городском поселении | До 3 000 | 3 000 - 4 999 | 5 000 - 9 999 | 10 000 – 19 999 | 20 000 – 29 999 |
| посадочных мест (единиц) | 150 | 85 | 80 | 70 | 65 |

Примечание: Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа для муниципального района определяется как сумма посадочных мест в учреждениях клубного типа в городских и сельских поселениях, входящих в состав этого района.

* 1. В целях обеспечения межпоселенческих функций по обеспечению досуга населения и создания условий для развития народного художественного творчества, на уровне муниципального района может быть создан районный Дом (Дворец, Центр) культуры, обеспечивающий методическое руководство и творческую координацию развития самодеятельного искусства и народного творчества на территории муниципального района.

**Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов**

**Таблица 15 . Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Контейнерные и (или) специальные площадки для сбора ТКО | - | не устанавливаются | радиус пешеходной доступности, м от жилых домов | 100 |
| 2 | Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов  | площадь участка стоянки, га | см. прим. 2 | - | не устанавливаются |

Примечания:

1. Количество контейнеров и (или) специальных площадок для сбора ТКО принимается по схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, составляемой на основании положений части 4 статьи 13.4 федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. Площадь земельных участков стоянок специального транспорта определяется в таблице И.1 приложения И СП 42.13330.2016.

3. Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определяются в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращению с твердыми коммунальными отходами.

* 1. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте.

**Захоронение и ритуальные услуги**

**Таблица 16 . Объекты местного значения муниципального района в области захоронения и ритуальных услуг**

| №п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24, но не более 40 га на объект | м | не нормируется |

Примечания:

1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».

2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

**Обеспечение условий работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции**

**Таблица 17 . Объекты местного значения муниципального района в области обеспечения условий работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции**

| №п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1. | Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | объект | 1 на муниципальное образование | м | не нормируется |

Примечание: Требования к участковому пункту полиции устанавливаются Приложением № 3 к Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утв. Приказом МВД России от 29.03.2019 N 205

* 1. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1. **Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Ивановской области объектами местного значения городских и муниципальных округов и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**
	1. Нормируемые значения показателей объектов местного значения городских и муниципальных округов установлены в таблицах 18 – 29.
	2. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области образования принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 11).
	3. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 15).
	4. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области в области захоронения и организации ритуальных услуг принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 16).
	5. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области обеспечения условий работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 17).

**Автомобильные дороги и транспорт**

**Таблица 18 . Объекты местного значания городских и муниципальных округов в области транспорта и автомобильных дорог**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Доля автомобильных дорог в границах городских округов с твёрдым покрытием  | процент от общей протяжённости автодорог | 80к 2030г. | - | не устанавливается |
| 2 | Доля автомобильных дорог в границах муниципальных округов с твёрдым покрытием  | процент от общей протяжённости автодорог | 60к 2030г. | - | не устанавливается |
| 3 | Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам местного значения муниципального, городского округа с усовершенствованным покрытием, по группам населённых пунктов и расчётным срокам документов территориального планирования: | Процент от общей численности населения в каждой группе населённых пунктов | - | - | не устанавливается |
| менее 10 жит. к 2030 г.: | 30 |
| менее 10 жит. к 2045 г.: | 50 |
| от 10 до 49 жит. к 2030 г.: | 60 |
| от 10 до 49 жит. к 2045 г.: | 80 |
| от 50 до 199 жит. к 2030 г.: | 70 |
| от 50 до 199 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 200 жит. к 2030 г.: | 100 |
| 4 | Уровень автомобилизации населения по планируемым этапам реализации градостроительной документации: | авт./ 1000 жит. |   | - | не устанавливается |
| к 2035 г.: | 300 |
| к 2045 г.: | 350 |
| 5 | Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах | Процент от общей численности объектов в населённом пункте | - | - | не устанавливается |
| менее 10 жит. к 2030 г.: | 50 |
| менее 10 жит. к 2045 г.: | 80 |
| от 10 до 49 жит. к 2030 г.: | 60 |
| от 10 до 49 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 50 до 199 жит. к 2030 г.: | 70 |
| от 50 до 199 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 200 жит. к 2030 г.: | 100 |
| 6 | Плотность магистральной улично-дорожной сети городского населённого пункта: |  |  | - | не устанавливается |
| в жилой зоне (701010100), зоне застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зоне застройки малоэтажными жилыми домами (701010102) | км/км2 | 1,25 |
| в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), зоне застройки многоэтажными жилыми домами (701010104) | км/км2 | 4,00 |
| в многофункциональной общественно-деловой зоне (701010301), зоне специализированной общественной застройки (701010302) | км/км2 | 4,75 |
| в зоне смешанной и общественно-деловой застройки (701010200), общественно-деловых зонах (701010300) | км/км2 | 6,50 |
| 7 | минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании | количество объектов в границах муниципального образования, ед. | 1 | - | не устанавливается |
| 8 | плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), застройки многоэтажными жилыми домами (701010104), многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302) | км/км2 | 2,00 | метров | 500 |
| 9 | обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта: | количество остановок общественного автомобильного транспорта на каждые 600 м протяжённости сети, ед. |  |  |  |
| в жилых зонах (701010100), зонах застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зонах застройки малоэтажными жилыми домами (701010102) | 1 | метров | 800 |
| в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), многоэтажными жилыми домами (701010104),  | 1 | метров | 500 |
| в многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302), смешанной и общественно-деловой застройки (701010200), общественно-деловых зонах (701010300) | 1 | метров | 500 |
| в прочих функциональных зонах, а также в незастроенной части населённого пункта и за его границами | в соответствии с ПКРТИ, ПОДД, картой маршрута | метров | 500 |
| 10 | Обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. площадок на 1 маршрут | 1 (см. прим. 3) | - | не устанавливается |
| 11 | Остановки школьных автобусов | количество остановок | в соответствии с утверждённым маршрутом | метр | 500 (в сельской местности допускается 1000 м) |
| 12 | АЗС | количество топливораздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей | 1,0 | километров пути по автомобильным дорогам общего пользования | 50 |

Примечания:

1. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определяется как возможность беспрепятственного и непрерывного доступа по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов от внешних автодорог, входящих в общую сеть, до следующих объектов (при наличии таковых в населённом пункте): администрация городского поселения и её подразделения, опорный пункт полиции, пожарная часть, избирательный участок, почта, банк, объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта всех типов, парки и места массового отдыха.

2. Для отдельных объектов нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

3. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения.

4. Расчётная ширина улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений допускается принимать в размере исторически сложившейся ширины.

**Таблица 19 . Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области транспорта и автомобильных дорог в части парковок легковых автомобилей**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели\* |
| 1 | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых и жилых зон: |  |  |  |  |
| 1.1 | учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления | количество машино-мест | 1 на 220 м2 общей площади | метров | 250 (500) |
| 1.2 | административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций | количество машино-мест | 1 на 120 м2 общей площади | метров | 250 (500) |
| 1.3 | коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний | количество машино-мест | 1 на 60 м2 общей площади | метров | 250 (500) |
| 1.4 | банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений с операционными залами | количество машино-мест | 1 на 35 м2 общей площади | метров | 200 (300) |
| 1.5 | то же, без операционных залов | количество машино-мест | 1 на 60 м2 общей площади | метров | 250 (500) |
| 1.6 | зданий и комплексов многофункциональных | количество машино-мест | по [СП 160.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32245) | - | по СП 160.1325800 |
| 1.7 | общественных помещений с гибким функциональным назначением | количество машино-мест | 1 на 60 м2 расчётной площади | метров | 250 (500) |
| 1.8 | зданий судов общей юрисдикции | количество машино-мест | по [СП 152.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32056) | метров | 250 (500) |
| 1.9 | зданий и сооружений следственных органов | количество машино-мест | по СП 228.1325800 | - | по СП 160.1325800 |
| 1.10 | зданий общеобразовательных организаций | количество машино-мест | 1 на 8 сотрудников организации, занятых в максимальную смену | метров | 300 (500) |
| 1.11 | зданий дошкольных организаций | количество машино-мест | метров | 300 (500) |
| 1.12 | образовательных организаций, реализующих программы высшего образования | количество машино-мест | 1 на 4 сотрудника, работающих в макс. смену + 1 на 10 студентов, занятых в максимальную смену | метров | 300 (500) |
| 1.13 | профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций искусств городского значения | количество машино-мест | 1 на 3 сотрудника, работающих в макс. смену | метров | 250 (500) |
| 1.14 | центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых | количество машино-мест | 1 на 25 м2 общей площади | метров | 250 (500) |
| 1.15 | научно-исследовательских и проектных институтов | количество машино-мест | 1 на 170 м2 общей площади | метров | 250 (500) |
| 1.16 | производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон | количество машино-мест | 1 на 8 сотрудников, работающих в смежных сменах | метров | 300 (500) |
| 1.17 | объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | количество машино-мест | 1 на 50 м2 расчётной площади | метров | 200 (500) |
| 1.18 | специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | количество машино-мест | 1 на 70 м2 расчётной площади | метров | 250 (500) |
| 1.19 | рынков универсальных и непродовольственных | количество машино-мест | 1 на 40 м2 общей площади | метров | 200 (400) |
| 1.20 | рынков продовольственных и сельскохозяйственных | количество машино-мест | 1 на 50 м2 общей площади | метров | 250 (400) |
| 1.21 | предприятий общественного питания (ресторанов и кафе) | количество машино-мест | 1 на 5 посадочных мест  | метров | 200 (300) |
| 1.22 | бань | количество машино-мест | 1 на 6 посетителей  | метров | 250 (400) |
| 1.23 | ателье, фотосалонов, салонов-парикмахерских, салонов красоты, соляриев, салонов моды, свадебных салонов | количество машино-мест | 1 на 15 м2 общей площади | метров | 200 (300) |
| 1.24 | салонов ритуальных услуг | количество машино-мест | 1 на 25 м2 общей площади | метров | 200 (300) |
| 1.25 | химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, специализированных центров по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | количество машино-мест | 1 на 1 рабочее место приёмщика | метров | 200 (300) |
| 1.26 | гостиниц | количество машино-мест | по СП 257.1325800 | метров | 200 (300) |
| 1.27 | выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов | количество машино-мест | 1 на 8 единовременных посетителей | метров | 400 (500) |
| 1.28 | театрально-зрелищные здания | количество машино-мест | по СП 309.1325800 | метров | 400 (400) |
| 1.29 | библиотек центральных, специальных, специализированных | количество машино-мест | 1 на 8 постоянных мест | метров | 250 (400) |
| 1.30 | объектов религиозных конфессий | количество машино-мест | 1 на 10 единовременных посетителей | метров | 250 (400) |
| 1.31 | досугово-развлекательных учреждений: развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов, бильярдных, боулингов | количество машино-мест | 1 на 7 единовременных посетителей | метров | 300 (400) |
| 1.32 | зданий и помещений медицинских организаций | количество машино-мест | по [СП 158.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=31808) | метров | 300 (400) |
| 1.33 | спортивных комплексов и стадионов с трибунами | количество машино-мест | 1 на 30 мест на трибунах | метров | 400 (500) |
| 1.34 | оздоровительных комплексов (фитнес-клубов, ФОКов, спортивных и тренажерных залов) площадью менее 1000 м2 | количество машино-мест | 1 на 40 м2 расчётной площади | метров | 300 (400) |
| 1.35 | то же, площадью 1000 м2 и более | количество машино-мест | 1 на 55 м2 расчётной площади | метров | 250 (300) |
| 1.36 | муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания с залами менее 2000 м2 | количество машино-мест | 1 на 10 единовременных посетителей | метров | 300 (400) |
| 1.37 | то же, с залами 2000 м2 и более | количество машино-мест | 1 на 7 единовременных посетителей | метров | 250 (300) |
| 1.38 | специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | количество машино-мест | 1 на 4 единовременных посетителей | метров | 300 (400) |
| 1.39 | аквапарков, бассейнов, катков с поверхностью льда более 3000 м2 | количество машино-мест | 1 на 7 единовременных посетителей | метров | 250 (300) |
| 2 | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | пляжей и парков в зонах отдыха | количество машино-мест | 1 на 5 единовременных посетителей | метров | 400 (500) |
| 2.2 | лесопарков и заповедников | количество машино-мест | 1 на 10 единовременных посетителей | метров | 400 (500) |
| 2.3 | баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.) | количество машино-мест | 1 на 5 единовременных посетителей | метров | 800 (800) |
| 2.4 | береговых баз маломерного флота | количество машино-мест | 1 на 10 единовременных посетителей | метров | 300 (400) |
| 2.5 | домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз | количество машино-мест | 1 на 10 единовременных посетителей | метров | 300 (400) |
| 2.6 | предприятий общественного питания и торговли в пределах рекреационных зон | мест | 1 на 10 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | метров | 200 (300) |
| 3 | Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах производственных, коммунально-складских зон и зон инженерной и транспортной инфраструктур: |  |  | метров |  |
| 3.1 | объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | количество машино-мест | 1 на 10 сотрудников, работающих в смежных сменах | метров | 400 (500) |
| 3.2 | магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | количество машино-мест | 1 на 35 м2 расчётной площади | метров | 300 (500) |
| 3.3 | железнодорожных вокзалов | количество машино-мест | 1 на 10 пассажиров дальнего следования в час | метров | 300 (400) |
| 3.4 | автовокзалов, автостанций | количество машино-мест | 1 на 15 пассажиров в час пик | метров | 300 (400) |
| 3.5 | аэровокзалов  | количество машино-мест | 1 на 8 пассажиров в час пик | метров | 300 (400) |
| 3.6 | исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы | количество машино-мест | по СП 308.1325800 | метров | 300 (400) |

\* в скобках указаны значения для г. Иваново

Примечания:

1. Максимальный уровень территориальной доступности парковок легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон указан как максимальное расстояние от парковки до объекта, при котором она установлена.

2. При расчёте парковок количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно [приложению В](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25033&dst=101009) СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%.

3. При расчёте необходимого числа парковок в городах необходимо учитывать «Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации», одобренные Протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» от 25 апреля 2017 года № 2 и Межведомственным Координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» 5 октября 2017 года.

4. Допускается совмещение использования машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей для зданий и сооружений различного функционального назначения при обосновании разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на паркование легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения.

5. Количество парковочных мест для МГН и минимальные расстояния для организации доступа к ним следует принимать по СП 59.13330.

6. При зданиях общеобразовательных организаций необходимо в дополнение к указанным выше местам парковки организовывать парковку для посадки/высадки детей, которых доставляют к месту учёбы на автомобиле. Указанную парковку необходимо размещать согласно СП 251.1325800.

**Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций**

**Таблица 20. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение | л/с | по СП 8.13130.2009  | - | не устанавливается |
| 2 | Аварийно-спасательные службы | кол-во объектов на муниципальный район или муниципальный, городской округ | 1 | км пути по автодорогам общего пользования | 60 |
| 3 | Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации | количество постов на 2000 отдыхающих | 1 | расстояние от поста до крайней точки обслуживаемой территории, м | 500 |
| 4 | Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации | количество постов на 1000 отдыхающих | 2 | расстояние от поста до крайней точки обслуживаемой территории и акватории, м | 200 |
| 5 | Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) | Типы и вместимость ЗС ГО | СП 165.1325800.2014 | радиус сбора укрываемых, м | 500 на территориях, отнесенных к особой группе по ГО, 1000 – на прочих территориях |

Примечание: В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км.

* 1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309.

Содействие жилищному строительству

**Таблица 21. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области содействия жилищному строительству**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Обеспеченность населения придомовыми площадками: |  |  |  |  |
| для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | кв.м. на 1 жит. | 0,4, но не менее 20 кв.м. на площадку | м | 100 |
| для занятий физкультурой взрослого населения | кв.м. на 1 жит. | 0,5, но не менее 100 кв.м. на площадку | м | 500 |
| для отдыха взрослого населения | кв.м. на 1 жит. | 0,1 но не менее 10 кв.м. на площадку | м | 100 |
| для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) | кв.м. на 1 жит. | 0,03, но не менее 4 кв.м. на площадку | м | 100 |
| для выгула собак | кв.м. | 400 | м | 500 |
| 2 | Места хранения личного автотранспорта жителей городского населенного пункта, расположенные вблизи от мест проживания | машино место | в соотв. с пунктом 4.8 настоящих Нормативов | м | в соотв. с пунктом 4.9 настоящих Нормативов  |
| 3 | Гостевые стоянки, предназначенные для посетителей многоквартирных домов | машино место | 30 на 1000 жит. | м | 100 |

Примечания:

1. Придомовые площадки различных многоквартирных домов допускается объединять, в том числе формируя под них отдельные земельные участки, при формировании единого комплекса благоустройства микрорайона. При этом значения максимального уровня территориальной доступности допускается увеличивать, но не более чем на 50%

2. Минимальная площадь контейнерных площадок для сбора ТКО и крупногабаритного мусора может быть уточнена в МНГП в зависимости от положений правил благоустройства муниципального образования.

3. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.

4. При расчёте мест для хранения личного автотранспорта жителей используется показатель автомобилизации населения, приведённый в таблице 18 настоящих Нормативов

5. Расчёт мест для хранения личного автотранспорта жителей необходимо производить для территорий, застраиваемых многоквартирными домами. Для домов блокированной застройки расчёт мест для хранения личного автотранспорта жителей производится в том случае, если в планировке домов блокированной застройки и приусадебных участков не предусмотрены места для хранения личного автотранспорта, и для его хранения используется территория, прилегающая к домам блокированной застройки.

6. Количество парковочных мест для МГН и радиус их доступности следует принимать по СП 59.13330.2020.

* 1. Количество жителей для расчёта площади придомовых площадок определяется по формуле [1]:

 [1],

где:

 – суммарная общая площадь квартир на рассчитываемой территории, кв.м.;

– жилищная обеспеченность, кв.м./чел., принимаемая в зависимости от уровня комфорта жилья:

для жилья бизнес-класса в размере 40 кв.м./чел.;

для стандартного жилья в размере 30 кв.м./чел.;

для муниципального жилья в соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной в данном муниципальном образовании;

для специализированного жилья – по заданию на проектирование, но не меньше установленной нормы заселения.

* 1. Количество мест для хранения личного автотранспорта жителей городского населенного пункта, расположенных вблизи от мест проживания, определяется по следующей формуле [2]:

 [**2**],

где:

– количество жителей, определяемое по формуле [1], чел.;

 – показатель автомобилизации населения, установленный настоящими Нормативами в зависимости от планируемого периода реализации градостроительной документации (см. таблицу 1).

К полученному в результате расчёта по формуле [2] значению могут быть применены следующие понижающие коэффициенты:

0,8 – для объектов, расположенных в городах Иваново, Кинешма, Кохма при условии расположения объекта на расстоянии не далее 500 м пешего передвижения по территориям общего пользования от остановок не менее, чем трёх регулярных маршрутов городского общественного транспорта;

Допускается занимать местами для хранения личного автотранспорта гостевые автостоянки с учётом размещения автомобилей на них только в дневное время.

* 1. Максимальный уровень территориальной доступности мест для хранения личного автотранспорта жителей городского населенного пункта, расположенных вблизи от мест проживания, нормируется следующим образом:

не менее 65% (50% в условиях реконструкции) от полученного расчётом количества мест хранения должно располагаться в границах земельного участка, отведённого под строительство многоквартирного дома, в том числе в самом доме;

не более 35% (50% в условиях реконструкции) от полученного расчётом количества мест хранения допускается размещать на расстоянии не более 800 метров от границ земельного участка многоквартирного дома в городах Иваново, Кинешма, Кохма, в прочих г.н.п. – на расстоянии не более 500 метров.

* 1. Сведения о земельных участках, на которых предусматривается хранение личного автотранспорта, в том числе кадастровые номера, площадь и местоположение включаются в состав документации по планировке территории и проектной документации.

**Физическая культура и массовый спорт**

**Таблица 22 . Объекты местного значения муниципальных и городских округов в области физической культуры и массового спорта**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | чел. на 1000 жит. | 122 | - | не устанавливается  |
| 2 | Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями | га на 1000 жит. | 0,7 | - | - |
| 3 | Стадионы с трибунами менее 1500 мест  | количество на муниципальный или городской округ  | 1 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. не устанавливается  |
| для с.н.п. 90 |
| 4 | Плоскостные сооружения всех типов | количество на 100,0 тыс. жит.  | 115 | - | не устанавливается  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | кол-во на 100,0 тыс. жит.  | 59 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| кв.м. площади пола на 1000 жит.. | 60 |
| 6 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | количество на 100,0 тыс. жит.  | 5 | транспортная на обществ. транспорте, мин. | для г.н.п. не устанавливается  |
| кв.м. общего зеркала воды на 1000 жит. | 20 |
| для с.н.п. 90 |
| 7 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | кол-во на 100,0 тыс. жит. | 227 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности | кв.м. общей площади на 1000 жит. | 70 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 9 | Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут) | - | - | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |

Примечания:

1. В качестве объекта физической культуры и массового спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В состав территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, включается суммарная площадь земельных участков, занятых объектами физической культуры и спорта, в т.ч. крупными плоскостными сооружениями, независимо от того, к какой функциональной зоне они отнесены. При этом при подготовке градостроительной документации площадь проектируемых объектов физической культуры и спорта учитывается оценочно, с учётом действующих сводов правил и иных нормативных документов.

3. Для городов Иваново и Кинешма должны соблюдаться следующие соотношения:

а) не менее 35% территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, должно приходиться на объекты, обслуживающие жилые районы, а не на объекты общегородского значения;

б) не менее 50% суммарной площади спортивных залов должно приходиться на объекты, обслуживающие жилые районы, а не на объекты общегородского значения;

в) не менее 45% суммарного зеркала воды бассейнов должно приходиться на объекты, обслуживающие жилые районы, а не на объекты общегородского значения.

4. При расчёте суммарной площади зеркала воды бассейнов в неё не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.

* 1. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из единовременной пропускной способности (далее – ЕПС). ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649.
	2. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Ивановской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.
	3. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
	4. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».
	5. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
	6. При подготовке документов территориального планирования муниципальных и городских округов размещение объектов местного значения в области спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и местными программами, а на период после окончания срока их действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации округа.

**Культура**

**Таблица 23. Объекты местного значения городских и муниципальных округов в области культуры**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Общедоступная библиотека муниципального/городского округа | ед. на 20,0 тысяч жит. количество на округ | 1 | трансп. на общ. тр-те, мин. | 60 |
| 2 | Детская библиотека муниципального/городского округа | ед. на каждые 10,0 тысяч детей, проживающих в округе |  1 | мин. на общ. тр-те | 60 |
| 3 | Краеведческий музей/Художественный музей | количество объектов, ед. | 1 на гор., мун. округ | трансп. мин. на общ. тр-те | 40 |
| 4 | Тематический музей | количество объектов, ед. | 1 на гор., мун. округ | трансп. мин. на общ. тр-те | 40 |
| 5 | Театр по видам искусств городского округа | количество объектов, ед. | 2 в г. Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 6 | Совокупное количество мест в театрах в областном центре | количество мест, ед. | 5 на 1000 жит. | - | - |
| 7 | Концертный зал гор./мун. округа | количество объектов, ед. | 1 на гор., мун. округ | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 8 | Концертный коллектив гор./мун. округа | количество объектов, ед. | 1 на гор., мун. округ | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 9 | Совокупное количество мест в концертных организациях: |  |  |  |  |
| для г. Иваново | количество мест, ед. | 5,5 на 1000 жит. | - | не устанавливается |
| для г. Кинешма | 6,5 на 1000 жит. |
| 10 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | количество объектов, ед. | 1 в г.Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 11 | Учреждение клубного типа в городском округе Иваново | количество объектов, ед. | 1 на 100,0 тыс.чел. | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 12 | Учреждение клубного типа в гор./мун. округах с населением менее 100,0 тыс.чел. | количество объектов, ед. | 1 на 20,0 тыс.чел. | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 13 | Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа | ед. на 1000 жит. | см. табл. 23 | - | не устанавливается |
| 14 | Парк культуры и отдыха городского округа | ед. на 30 тыс. жит. | 1 | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 15 | Зоопарк (ботанический сад) | количество объектов, ед. | 1 в г.Иваново | трансп. на общ. тр-те, мин | 40  |
| 16 | Кинозал в гор./мун. округе | ед.  | 1 на 20 тыс. жит., но не менее 1 | трансп. на общ. тр-те, мин | 30  |

Примечания:

1. В целях обеспечения доступности рекомендуется предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

3. В городском/муниципальном округе может быть создана общедоступная библиотека, которая может наделяться статусом центральной библиотеки. В жилых районах городского округа могут быть созданы филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.

4. Решение об открытии филиалов специализированных библиотек (или специализированных отделов универсальных библиотек) может приниматься в зависимости от числа потенциальных пользователей из числа маломобильных групп населения.

5. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

6. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

7. В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации. Экспозиционные отделы, расположенные на общих участках с головным музеем (например, в пределах одного музеефицированного кремля, монастыря, усадьбы), рассматриваются как необособленные и не считаются отдельной сетевой единицей, кроме случаев, когда они принадлежат различным дирекциям.

8. Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории. В качестве одной сетевой единицы может учитываться театр, в котором действуют нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

9. На основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в городских округах с населением более 100 тысяч человек рекомендуется создать специально оборудованную цирковую площадку или цирковой коллектив на базе действующего объекта культуры.

10. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.

Соответствие фактического числа учреждений клубного типа нормативу может быть скорректировано на коэффициент 0,5 в случае, если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного зала, то есть это учреждение следует учитывать, как 0,5 сетевой единицы.

11. За сетевую единицу в части размещения кинозалов принимаются площадки кинопоказа, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном помещении.

12. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры.

* 1. Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.
	2. Для наиболее эффективного библиотечного обслуживания органам местного самоуправления муниципальных, городских округов, муниципальных районов рекомендуется организация библиотечных объединений - централизованных библиотечных систем (далее - ЦБС), представляющих собой учреждение, функционирующее на основе общего управления, единого штата, фонда, организационного и технологического единства. Одна из библиотек ЦБС наделяется статусом и функциями центральной библиотеки.
	3. В городском и муниципальном округе может быть создана общедоступная библиотека, которая может наделяться статусом центральной библиотеки.
	4. В жилых районах городского и муниципального округа могут быть созданы филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
	5. Для городского округа с населением менее 10,0 тыс.чел. к расчету принимается 1 библиотека.
	6. Для муниципального округа с населением менее 10,0 тыс.чел. к расчету принимается 1 библиотека.
	7. При определении минимально необходимого количества библиотек в городском/муниципальном округе для городских и муниципальных округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, к расчету принимается население округа за вычетом населения сельских населенных пунктов. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского и муниципального округов, к расчету принимается 1 библиотека на 1,0 тыс. чел.
	8. Филиалы общедоступной библиотеки либо библиотечные пункты выдачи могут размещаться в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа (или муниципального округа). Филиалы или структурные подразделения центральной библиотеки могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных помещениях либо в помещениях иных учреждений культуры, находящихся на территории жилого района, и приниматься к расчету в качестве сетевых единиц.
	9. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
	10. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.
	11. Художественные музеи муниципальных образований принимаются к учету как сетевая единица тематического музея.
	12. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.
	13. Для городских и муниципальных округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, органам местного самоуправления рекомендуется при разработке местных нормативов градостроительного проектирования применять норматив 1 учреждение клубного типа на 5,0 тыс.жит. по совокупности населения в сельских населенных пунктах.
	14. При определении нормативной потребности муниципального образования в учреждениях клубного типа, учитывая шаговую доступность в зависимости от сложности и пересечённости рельефа и наличия выделенной для пешеходов дорожно-тропиночной сети, органы местного самоуправления могут применять коэффициент от 1,25 до 2 к нормативной потребности в учреждениях клубного типа в сельских населенных пунктах, входящих в состав городских и муниципальных округов (без учета городского населения).

**Таблица 24 – Расчётное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа (извлечение из таблицы 12 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879)**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Норматив по городскому и муниципальному округу |
| Количество жителей в городском округе | До 10 000 | 10 000 - 14 999 | 15 000 - 19 999 | 20 000 - 29 000 | 30 000 - 49 999 | 50 000 - 99 999 | 150 000 - 199 999 |
| посадочных мест (единиц) | 80 | 65 | 70 | 65 | 45 | 35 - 15 | 12 - 8 |

* 1. Площадь парка культуры и отдыха определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования или в РНГП.
	2. При наличии потребности в парках культуры и отдыха в населенных пунктах с количеством жителей менее 30,0 тыс. жит. количество парков и условия их создания утверждаются в местных нормативах градостроительного проектирования.

**Массовый отдых населения**

**Таблица 25. Объект местного значения муниципальных и городских округов в области массового отдыха населения**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Зоны отдыха (701010602) | - | - | трансп. на обществ. тр-те, мин. | 30 |
| 2 | Озеленение зон отдыха (701010602) в пределах участков объектов отдыха (детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, иных объектов отдыха и туризма) | кв.м. на 1 место в сан.-кур. и оздоровит. учр. | 100 | - | не устанавливается |
| 3 | Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха | кв.м. на 1 посетителя | 8 (5 для детских пляжей) | трансп. на обществ. тр-те, мин. | 30 |
| пог.м. уреза воды на 1 посетителя | 0,25 |

Примечания:

1. Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициента одновременной загрузки пляжей в размере 0,2. Для пляжей санаториев и т.п. объектов применяются коэффициенты п. 9.27 СП 42.13330.2016.

2. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв.м. на одного посетителя.

3. Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв.м. на одного посетителя.

4. Зона отдыха, отображаемая в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 года № 10 под кодом 701010602, подразделяется на зону детских оздоровительных учреждений, зону оздоровительно-спортивных лагерей, зону пляжей, зону иных объектов отдыха и туризма (пункт 133.3, подпункт «е» Требований).

**Инженерное обеспечение территорий**

**Таблица 26 . Объекты местного значения муниципальных и городских округов в области инженерного обеспечения территорий**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели |
| 1 | Продолжительность отопительного сезона для жилых и общественных зданий | дн. | 214 (для Иваново) |
| 2 | Укрупнённая норма электропотребления | кВт•ч/год на 1 жит.. | 2000 |
| 3 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 5700 |
| 4 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии, централизованного горячего водоснабжения | куб.м./ год на 1 чел | 120 |
| 5 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | куб.м./ год на 1 чел | 300 |
| 6 | Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | л/сут. на 1 жит. | 125 |
| 7 | Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями, | л/сут. на 1 жит. | 160 |
| 8 | Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жит. | 220 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели продолжительности отопительного сезона для жилых и общественных зданий используются при укрупнённом расчёте тепловых нагрузок при подготовке градостроительной документации на основе положений СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология» с изменением N 2 (Таблица 3.1\*); СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-е), одобренными Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5).

2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов водоснабжения приведены в расчете удельного хозяйственно-питьевое водопотребления в населенном пункте на одного человека среднесуточное (за год).

4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330) за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

5.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

6.  Удельный расход воды на поливку городских зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут. на 1 жителя.

7. Расход воды на наружное водоснабжение определяется расчетом по СП 8.13130.2009, табл.1.

8. Средний суточный объем бытовых сточных вод (куб. м/сутки) определяется по «СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85\*».

**Благоустройство и озеленение территории**

**Таблица 27 . Объекты местного значения муниципальных и городских округов в области благоустройства и озеленения**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Общегородского значения (всех видов) | кв.м. на 1 жит. | см. табл. 28 | пешеход. доступ.,мин. | 60 |
| 2 | Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Районного значения (всех видов) | кв.м. на 1 жит. | см. табл. 28 | пешеход. доступ.,мин. | 30 |
| 3 | Детские парки (в г.Иваново) | кв.м. на 1 жит. обслуживаемой тер-рии | 0,5 | пешеход. доступ.,мин. | 45 |
| 4 | Питомники древесных и кустарниковых растений | кв.м. на 1 жит. | 3-5 кв.м. на 1 чел. | - | не устанавливается |
| 5 | Цветочно-оранжерейные хозяйства | кв.м. на 1 жит. | 0,4 кв.м. на 1 чел. |
| 6 | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | кол-во приборов на 1000 жит. | 1 | радиус доступн., м | 1000 |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности озеленёнными территориями регулируется РНГП на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

2. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков – 15 (10 – в малых городах), парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

3. Площадь детских парков включается в общую площадь озеленённых территорий районного значения.

4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

5. При определении необходимого числа общественных уборных учитываются уборные, находящиеся в торговых центрах, магазинах и т.п. общедоступных местах.

6. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают: для городских парков не более 100 чел./га; для парков зон отдыха не более 70 чел./га; для парков курортов не более 30 чел./га; для лесопарков (лугопарков, гидропарков) не более 10 чел./га; для лесов не более 1-3 чел./га.

* 1. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
	2. Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.
	3. Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий следует формировать с учетом рекреационных нагрузок, функционального назначения и емкости территории. Трассировка дорожно-тропиночной сети проводится по основным путям движения пешеходов и кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок с учетом требований по доступности МГН.

**Таблица 28. Показатели площади озеленённых территорий общего пользования**

|  |  |
| --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного человека |
| крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов | средних городских населенных пунктов | малых городских населенных пунктов с числен. насел. от 20 до 50 тыс.чел. | малых городских населенных пунктов с числен. насел. менее 20 тыс.чел. | сельских населенных пунктов |
| Общегородского значения | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Районного значения | 6 | 6 | - | - | - |

* 1. Площадь рекреационных территорий общего пользования определяется при подготовке документов территориального планирования посредством суммирования общей площади видов функциональных зон, перечисленных в таблице 29.

**Таблица 29. Функциональные зоны, содержащие озеленённые территории общего пользования для расчёта показателей площади озеленённых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименования по разделу XIV.1 Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения |
| Код функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Наименование вида зоны (код значения) | Наименование справочника, определяющего вид зоны |
| 1 | 701010504 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Зона для создания защитных лесных насаждений (5) | FZ\_SHSTP |
| 2 | 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | - |
| 3 | 701010604 | Лесопарковая зона | - | - |
| 4 | 701010605 | Зона лесов | - | - |
| 5 | 701010606 | Иные рекреационные зоны | Зона ботанических садов (1) | FZ\_ORECSTP |
| Зона зоопарков (2) |
| Зона тематических парков иных видов (5) |

Примечание: Функциональная зона 701010600 (зона рекреационного назначения) может быть включена в расчёт только в том случае, если в генеральном плане отсутствуют входящие в неё функциональные зоны 701010601, 701010602, 701010603, 701010604

1. **Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Ивановской области объектами местного значения городских и сельских поселений и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**
	1. Нормируемые значения показателей объектов местного значения городских и сельских поселений установлены в таблицах 30 – 34.
	2. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области транспорта и автомобильных дорог в части парковок легковых автомобилей принимаются по аналогии с городскими и муниципальными округами (таблица 19).
	3. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области содействия жилищному строительству принимаются по аналогии с городскими и муниципальными округами (таблица 21).
	4. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 15).
	5. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области организации массового отдыха населения принимаются по аналогии с городским с городскими и муниципальными округами (таблица 25).
	6. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области инженерного обеспечения территорий принимаются по аналогии с городским с городскими и муниципальными округами (таблица 26).
	7. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области благоустройства и озеленения территорий принимаются по аналогии с городским с городскими и муниципальными округами (таблица 27).
	8. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области в области захоронения и организации ритуальных услуг принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 16).
	9. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области обеспечения условий работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, принимаются по аналогии с муниципальным районом (таблица 17).

**Автомобильные дороги и транспорт**

**Таблица 30. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области транспорта и автомобильных дорог**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в границах населённых пунктов, входящих в состав городских и сельских поселений  | процент от общей протяжённости автодорог | 50к 2030г. | - | не устанавливается |
| 2 | Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах | Процент от общей численности объектов в населённом пункте | - | - | не устанавливается |
| менее 10 жит. к 2030 г.: | 50 |
| менее 10 жит. к 2045 г.: | 80 |
| от 10 до 49 жит. к 2030 г.: | 60 |
| от 10 до 49 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 50 до 199 жит. к 2030 г.: | 70 |
| от 50 до 199 жит. к 2045 г.: | 100 |
| от 200 жит. к 2030 г.: | 100 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения по планируемым этапам реализации градостроительной документации: | авт./ 1000 жит. |   | - | не устанавливается |
| к 2035 г.: | 300 |
| к 2045 г.: | 350 |
| 4 | Плотность магистральной улично-дорожной сети городского населённого пункта: |  |  | - | не устанавливается |
| в жилой зоне (701010100), зоне застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зоне застройки малоэтажными жилыми домами (701010102) | км/км2 | 1,25 |
| в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), зоне застройки многоэтажными жилыми домами (701010104) | км/км2 | 4,00 |
| в многофункциональной общественно-деловой зоне (701010301), зоне специализированной общественной застройки (701010302) | км/км2 | 4,75 |
| в зоне смешанной и общественно-деловой застройки (701010200), общественно-деловых зонах (701010300) | км/км2 | 6,50 |
| 5 | Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городском поселении | количество объектов в границах городского поселения, ед. | 1 | - | не устанавливается |
| 6 | Плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), застройки многоэтажными жилыми домами (701010104), многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302) | км/км2 | 2,00 | метров | 500 |
| 7 | Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта: | количество остановок общественного автомобильного транспорта на каждые 600 м протяжённости сети, ед. |  |  |  |
| в жилых зонах (701010100), зонах застройки индивидуальными жилыми домами (701010101), зонах застройки малоэтажными жилыми домами (701010102) | 1 | метров | 800 |
| в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103), многоэтажными жилыми домами (701010104),  | 1 | метров | 500 |
| в многофункциональных общественно-деловых зонах (701010301), зонах специализированной общественной застройки (701010302), смешанной и общественно-деловой застройки (701010200), общественно-деловых зонах (701010300) | 1 | метров | 500 |
| в прочих функциональных зонах, а также в незастроенной части населённого пункта и за его границами | в соответствии с ПКРТИ, ПОДД, картой маршрута | - | не устанавливается |
| 8 | Обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. площадок на 1 маршрут | 1 (см. прим. 3) | - | не устанавливается |
| 9 | АЗС | количество топливораздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей | 1,0 | километров пути по автомобильным дорогам общего пользования | 50 |

Примечания:

1. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определяется как возможность беспрепятственного и непрерывного доступа по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов от внешних автодорог, входящих в общую сеть, до следующих объектов (при наличии таковых в населённом пункте): администрация городского поселения и её подразделения, опорный пункт полиции, пожарная часть, избирательный участок, почта, банк, объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта всех типов, парки и места массового отдыха.

2. Для отдельных объектов нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (см. таблицу 43 в разделе II)

3. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения.

4. Расчётная ширина улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений допускается принимать в размере исторически сложившейся ширины.

**Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций**

**Таблица 31. Объекты местного значения поселений в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Расход воды на наружное противопожарное водоснабжение | литр/секунда | по СП 8.13130.2009  | - | не устанавливается |
| 2 | Санитарные посты на водных объектах в зонах отдыха и рекреации | количество постов на 2000 отдыхающих | 1 | расстояние от поста до крайней точки обслуживаемой территории, м | 500 |
| 3 | Посты спасателей на водных объектах в зонах отдыха рекреации | количество постов на 1000 отдыхающих | 2 | расстояние от поста до крайней точки обслуживаемой территории и акватории, м | 200 |

Примечания:

1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309

2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км.

**Физическая культура и массовый спорт**

**Таблица 32. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области физической культуры и массового спорта**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | чел. на 1000 жит. | 122 | - | не устанавливается  |
| 2 | Территория, занимаемая физкультурно-спортивными сооружениями | га на 1000 жит. | 0,7 | - | - |
| 3 | Плоскостные сооружения всех типов | количество на 100,0 тыс. жит.  | 115 | - | не устанавливается  |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | количество на 100,0 тыс. жит.  | 59 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| кв.м. площади пола на 1000 жит.. | 60 |
| 5 | Объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Количество на 100,0 тыс. жит. | 227 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в шаговой доступности | кв.м. общей площади на 1000 жит. | 70 | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |
| 7 | Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут) | - | - | радиус пеш. доступности, метры | 1000 |

Примечания:

1. В качестве объекта физической культуры и массового спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В состав территории, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями, включается суммарная площадь земельных участков, занятых объектами физической культуры и спорта, в т.ч. крупными плоскостными сооружениями, независимо от того, к какой функциональной зоне они отнесены. При этом при подготовке градостроительной документации площадь проектируемых объектов физической культуры и спорта учитывается оценочно, с учётом действующих сводов правил и иных нормативных документов.

* 1. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из единовременной пропускной способности (далее – ЕПС). ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649.
	2. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Ивановской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях.
	3. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
	4. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».
	5. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
	6. При подготовке документов территориального планирования городских и сельских поселений размещение объектов местного значения в области спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и местными программами, а на период после окончания срока их действия – в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации района и администрации поселения.

**Культура**

**Таблица 33. Объекты местного значения городских и сельских поселений в области культуры**

| №п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1 | Общедоступная библиотека (в городском поселении) | количествообъектов, ед. | 1 на городское поселение | трансп. на общ. тр-те, мин. | 30 |
| 2 | Детская библиотека (в городском поселении) | количество объектов, ед. | 1 на 7,0 тыс. детей |
| 3 | Общедоступная библиотека (в сельском поселении) с детским отделением  | количество объектов | 1 в адм. центре сельского поселения | трансп. на общ. тр-те, мин. | 30 |
| 4 | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением | количество объектов | 1 объект на 1000 жит. |
| 5 | Краеведческий музей/Художественный музей | количество объектов, ед. | 1 на гор. поселение | трансп., мин. | 30 |
| 6 | Концертный коллектив городского поселения | количество объектов, ед. | 1 на гор. поселение | трансп. на общ. тр-те, мин | 30 |
| 7 | Суммарное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа | ед. на 1000 жит. | см. табл. 34 | - | не устанавливается |
| 8 | Парк культуры и отдыха городского округа | ед. на 30 тыс. жит. | 1 | трансп. на общ. тр-те, мин | 30  |
| 9 | Кинозал в городском поселении | ед. | 1 на поселение | трансп. на общ. тр-те, мин | 30  |

Примечания:

1. В целях обеспечения доступности рекомендуется предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

3. Решение об открытии филиалов специализированных библиотек (или специализированных отделов универсальных библиотек) может приниматься в зависимости от числа потенциальных пользователей из числа маломобильных групп населения.

4. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

5. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.. Нормы и нормативы размещения театров устанавливаются с учетом потребностей населения в жанрах театрального искусства, в том числе возрастных особенностей зрительской аудитории. В качестве одной сетевой единицы может учитываться театр, в котором действуют нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

6. При подсчете нормативной обеспеченности в качестве 1 сетевой единицы учреждения клубного типа может приниматься учреждение, расположенное в специализированном помещении и способное оказывать весь перечень услуг, допустимых действующим законодательством.

Соответствие фактического числа учреждений клубного типа нормативу может быть скорректировано на коэффициент 0,5 в случае, если культурно-досуговое учреждение расположено в приспособленном помещении без специализированного зрительного зала, то есть это учреждение следует учитывать, как 0,5 сетевой единицы.

7. За сетевую единицу в части размещения кинозалов принимаются площадки кинопоказа, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном помещении.

8. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету может приниматься каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету могут приниматься кинозалы, расположенные в учреждении культуры.

* 1. Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.
	2. Для наиболее эффективного библиотечного обслуживания органам местного самоуправления муниципальных, городских округов, муниципальных районов рекомендуется организация библиотечных объединений - централизованных библиотечных систем (далее - ЦБС), представляющих собой учреждение, функционирующее на основе общего управления, единого штата, фонда, организационного и технологического единства. Одна из библиотек ЦБС наделяется статусом и функциями центральной библиотеки.
	3. В городском поселении может быть создана общедоступная библиотека, которая может наделяться статусом центральной библиотеки.
	4. В жилых районах городского поселения могут быть созданы филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.
	5. Для городского поселения к расчету принимается 1 сетевая единица.
	6. Общедоступная библиотека сельского поселения, имеющая статус центральной, может располагаться в административном центре сельского поселения.
	7. Для обслуживания жителей сельских поселений библиотека может создаваться исходя из расчета 1 сетевая единица на 1 тысячу жителей, независимо от количества населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.
	8. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов может предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступную библиотеку с детским отделением либо при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района филиал межпоселенческой библиотеки с детским отделением.
	9. Центральная библиотека сельского поселения может организовывать работу филиала на базе специализированного помещения или библиотечный пункт выдачи на базе приспособленного помещения, в котором могут проводиться мероприятия по популяризации книги и чтения.
	10. Филиалы общедоступной библиотеки либо библиотечные пункты выдачи могут размещаться в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского поселения. Филиалы или структурные подразделения центральной библиотеки могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных помещениях либо в помещениях иных учреждений культуры, находящихся на территории жилого района, и приниматься к расчету в качестве сетевых единиц.
	11. При определении нормативной потребности в библиотечном обслуживании населения органам местного самоуправления целесообразно учитывать в местных нормативах градостроительного проектирования транспортную и шаговую доступность, а именно:

в зависимости от наличия выделенной для пешеходов дорожно-тропиночной сети рекомендуется применять коэффициент от 1,75 до 5 к нормативной потребности в библиотеках в сельских поселениях (без учета административного центра) и сельских населенных пунктах, входящих в состав городских округов (без учета городского населения);

в зависимости от наличия регулярного транспортного сообщения рекомендуется применять коэффициент от 1,25 до 5 к нормативной потребности в библиотеках в сельских поселениях (без учета административного центра) и сельских населенных пунктах, входящих в состав городских округов (без учета городского населения).

* 1. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
	2. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, и учитываются в качестве сетевой единицы, так как они обслуживают местное население.
	3. В городских поселениях органы местного самоуправления могут дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для создания театров в порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования.
	4. Передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) используется для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой направленности.
	5. При определении нормативной потребности муниципального образования в учреждениях клубного типа, учитывая шаговую доступность в зависимости от сложности и пересечённости рельефа и наличия выделенной для пешеходов дорожно-тропиночной сети, органы местного самоуправления могут применять коэффициент от 1,25 до 2 к нормативной потребности в учреждениях клубного типа в сельских поселениях (без учета административного центра).
	6. Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений в части учреждений клубного типа в сельских поселениях могут предусматривать наличие 1 учреждения клубного типа в административном центре сельского поселения и наличие 1 учреждения клубного типа на 1 тысячу человек независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении. Органы местного самоуправления сельских поселений могут дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для создания учреждений клубного типа в порядке, предусмотренном решением представительного органа муниципального образования.

**Таблица 34 – Расчётное количество посадочных мест в учреждениях клубного типа (извлечение из таблицы 12 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879)**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Норматив по сельскому поселению |
| Количество жителей в сельском поселении | до 500 чел | 500 - 999 | 1 000 - 1 999 | 2 000 - 2 999 | 3 000 - 4 999 | 5 000 - 6 999 | 7 000 - 9 999 | 10 000 - 19 999 |
| посадочных мест (единиц) | до 100 | 150 | 200 | 150 | 117 | 80 | 75 | 70 |
|  | Норматив по городскому поселению |
| Количество жителей в городском поселении | До 3 000 | 3 000 - 4 999 | 5 000 - 9 999 | 10 000 – 19 999 | 20 000 – 29 999 |
| посадочных мест (единиц) | 150 | 85 | 80 | 70 | 65 |

* 1. Площадь парка культуры и отдыха определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования или в РНГП.
	2. При наличии потребности в парках культуры и отдыха в населенных пунктах с количеством жителей менее 30,0 тыс. жит. количество парков и условия их создания утверждаются в местных нормативах градостроительного проектирования.

**Приложение 1**

**к основной части региональных нормативов**

**градостроительного проектирования**

**Ивановской области**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**нормативных правовых актов и иных документов, используемых**

**в региональных нормативах градостроительного проектирования**

**Ивановской области**

Нормативные правовые акты Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Правовые акты федеральных органов исполнительной власти**

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Приказ Минтранса России от 02.10.2020 3 406 "Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций";

Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

**Нормативные правовые акты Ивановской области**

Закон Ивановской области от 12.11.2012г. № 93-ОЗ «Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской области»;

Распоряжение Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области».

**Своды правил по проектированию и строительству (СП), строительные нормы и правила (СНиП), государственные стандарты (ГОСТ)**

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225;

«СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181;

 «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», утв. постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94;

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр;

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр;

«СП 62.13330.2011\*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780;

«СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);

«СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП
II-11-77\*», утв. приказом Минстроя России от 21.12.2022 № 1101/пр;

«СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280;

«СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*», утв. приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр;

«СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утв. приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр;

«ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», утв. приказом Росстандарта от 14.08.2015 № 1163-ст;

«ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», утв. приказом Росстандарта от 31.08.2015 № 1206-ст.

**Методические и прочие документы**

Методика расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утв. Приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700.

Методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, утв. Приказом Минспорта России от 30 декабря 2021 года № 1089;

Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утв. Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71;

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утв. Приказом Минтруда России от 05.05.2016 № 219;

Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утв. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н;

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. заместителем министра образования РФ А.А. Климовым 4 мая 2016 г. № АК-15/02вн;

Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018г. № 182;

Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации, одобренные Протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» от 25 апреля 2017 года № 2 и Межведомственным Координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ - Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» 5 октября 2017 года.

**Приложение 2**

**к региональным нормативам**

**градостроительного проектирования**

**Ивановской области**

**Основные сокращения, используемые в региональных нормативах**

**градостроительного проектирования Ивановской области**

АЗС – автозаправочная станция;

г. – город;

г.н.п. – городской населённый пункт;

гор. – городской;

ГО – гражданская оборона;

ед. – единица;

ЕПС – единая пропускная способность;

жит. – житель;

ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны;

мин. –минута;

МГН – маломобильные группы населения;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

мун. – муниципальный;

насел. – население;

н.д. – нет данных;

н.п. – населённый пункт;

пгт – посёлок городского типа;

ПКРТИ – проект комплексного развития транспортной инфраструктуры;

ПОДД – проект организации дорожного движения;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

с.н.п. – сельский населённый пункт;

трансп. – транспортный;

тыс. – тысяча;

чел. – человек.

**Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Ивановской области**

1. **Обоснование перечня областей нормирования**
	1. Настоящие Нормативы устанавливают в соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения:

объектами регионального значения, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 ГрадК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

объектами местного значения муниципальных районов, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрадК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

объектами местного значения городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрадК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

объектами благоустройства территории, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области транспорта и автомобильных дорог**
	1. Объекты регионального и местного значения в области транспорта и автомобильных дорог определяются на основании федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
	2. В области транспорта и автомобильных дорог настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 35.

**Таблица 35. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения в области транспорта и автомобильных дорог**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | плотность автодорог  | + | \* | \* | \* |
| 2 | доля автодорог с твердым покрытием | + | +\* | +\* | +\* |
| 3 | доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием населённых пунктов | + | + | + |  |
| 4 | доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в населённых пунктах |  | \* | + | + |
| 5 | обеспеченность населения автовокзалами и автостанциями регионального и межрегионального сообщения | + |  |  |  |
| 6 | плотность магистральной улично-дорожной сети в пределах городского населенного пункта |  | \* | + | + |
| 7 | минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании |  | + | + | + (гор. пос.) |
| 8 | плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах |  |  | + | + |
| 9 | уровень автомобилизации населения |  |  | + | + |
| 10 | обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта  |  |  | + | + |
| 11 | обеспечение площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок | + | + | + | + |
| 12 | обеспеченность остановками школьных автобусов |  | + | + |  |
| 13 | обеспеченность АЗС |  | + | + | + |
| 14 | обеспеченность пунктами государственного технического осмотра | + |  |  |  |
| 15 | обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков | + |  |  |  |

Примечание: Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. Знак «\*» обозначает рекомендацию органам местного самоуправления устанавливать собственные нормативные значения для данного показателя в МНГП при условии соблюдения ими положений частей 2 и 3 статьи 29.4 ГрадК РФ.

* 1. Плотность автодорог применительно к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения определена в настоящих Нормативах исходя из необходимости сохранения как минимального современного значения аналогичного показателя. Значение показателя определено по формуле [3]:

 [3],

где:

 – это плотность автодорог регионального и межмуниципального значения, км/км2;

 – общая протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ивановской области, приведённой в Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения, утвержденного Распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 N 222-рп (ред. от 25.10.2024) "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области", км;

- площадь территории Ивановской области по данным Росстата, км2.

Подставляя в формулу [3] значения, актуальные на момент разработки Нормативов, получаем:

 = 0,1646 км/км2

Полученное в результате расчёта значение (0,1646 км/км2) включено в основную часть Нормативов.

* 1. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципальных районов, городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений показатель плотности автодорог определяется по аналогии с методикой, изложенной в пункте 9.3 настоящих Нормативов в зависимости от характеристик каждого муниципального образования, применительно к автодорогам местного значения соответственно: между населёнными пунктами муниципального района, в границах городских и муниципальных округов, в границах населённых пунктов, входящих в состав городских и сельских поселений.
	2. Доля автодорог с твёрдым покрытием принимается целевым способом в размере 100 процентов для автодорог регионального и межмуниципального значения к 2030 году с целью обеспеченности комфортных условий проживания на территории.
	3. Для автодорог местного значения в городских и муниципальных округах значение показателя «доля автодорог с твёрдым покрытием» принято целевым способом в размере 80 и 60 процентов до 2030 года соответственно.

Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием за границами населённых пунктов, входящих в состав муниципальных районов, принята целевым способом в размере 60 процентов до 2030 года.

Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в границах населённых пунктов, входящих в состав городских и сельских поселений, принята целевым способом в размере 50 процентов до 2030 года.

* 1. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием населённых пунктов устанавливается в зависимости от количества жителей в таком населённом пункте для автодорог регионального и межмуниципального значения, автодорог местного значения муниципальных районов, автодорог местного значения муниципальных и городских округов. Значения показателя определяются целевым способом в соответствии с таблицей 36:

**Таблица 36. Показатели доступности населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием регионального и межмуниципального, местного значения**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчётные сроки документов территориального планирования  | Доступность сельских населённых пунктов по автомобильным дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием в зависимости от численности жителей, минимальный процент от общей численности населения в каждой группе |
| менее 10 жит. | от 10 до 49 жит. | от 50 до 199 жит. | от 200 жит. и более |
| 2030 год | 30 | 60 | 70 | 100 |
| 2045 год | 50 | 80 | 100 | 100 |

* 1. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в населённых пунктах определена целевым способом в размере 100% до 2045 года с дифференциацией по группам населённых пунктов по численности населения в соответствии с таблицей 37.

**Таблица 37. Показатели доступности общественно значимых объектов в населённых пунктах по автомобильным дорогам в границах населённого пункта с усовершенствованным покрытием, минимальный процент от общей численности населения в каждой группе**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчётные сроки документов территориального планирования  | Доступность по автомобильным дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах в зависимости от численности жителей, минимальный процент от общей численности населения в каждой группе |
| менее 10 жит. | от 10 до 49 жит. | от 50 до 199 жит. | от 200 жит. и более |
| 2030 год | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 2045 год | 80 | 100 | 100 | 100 |

* 1. Показатель обеспеченности населения автовокзалами и автостанциями регионального и межрегионального сообщения определён целевым способом исходя из необходимости обеспечения региона в целом и каждого муниципального района, городского, муниципального округа как минимум одним соответствующим объектом.

Транспортная доступность автовокзалов принята 45 минут в соответствии с приложением 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утв. приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71.

* 1. Магистральная улично-дорожная сеть – это сеть магистральных улиц и дорог населённого пункта. Плотность магистральной улично-дорожной сети определяется как соотношение суммарной протяжённости всех магистральных улиц и дорог в границах заданной территории и площади этой территории. Показатель плотности магистральной улично-дорожной сети определяется исходя из графической схемы, приведённой на рисунке 5.



Рисунок 5 – Расчётная схема показателя минимальной плотности магистральной улично-дорожной сети для территорий населённых пунктов.

***а*** – шаг магистральных улиц населённого пункта для данного типа застройки

На рисунке 5 сеть магистральных улиц, проходящих в меридиональном и широтном направлении с шагом а, образует расчётные «квадраты» со стороной а, являющиеся зоной влияния магистралей широтного и меридионального направления с суммарной длиной 2а. Отсюда показатель плотности магистральной улично-дорожной сети определяется по формуле [4]:

[4],

где:

– это плотность магистральной улично-дорожной сети, км/км2;

***а*** – шаг сети магистральных улиц, км.

В соответствии с п. 5.2.5 СП 396.1325800.2018, шаг сети магистральных улиц на территориях жилой многоквартирной застройки следует принимать в размере 300 - 500 м. Для расчёта минимальной плотности примем максимально допустимое значение 500 м. Шаг магистральных улиц на территории, занятой преимущественно индивидуальной малоэтажной застройкой принимается исходя из необходимости соблюдения требований табл. 1 социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утв. распоряжением Минтранса РФ от 31 января 2017 года № НА-19-р в размере 1600 м. Шаг магистральных улиц в общественно-деловых зонах принимается по аналогии по минимальной величине шага магистральных улиц в зонах многоквартирной застройки в размере 300 м. Подставляя приведённые значения в формулу [4], получим следующие значения :

для жилой многоквартирной застройки при шаге магистральных улиц 0,5 км – 4,0 км/км2;

для индивидуальной малоэтажной застройки при шаге магистральных улиц 1,6 км – 1,25 км/км2;

для общественно-деловой застройки при шаге магистральных улиц 0,3 км – 6,[6] км/км2, примем 6,5 км/км2.

Ввиду того, что застройка городов, как правило, характеризуется сложным функциональным использованием, в состав основной части настоящих Нормативов включается также усреднённый показатель плотности для смешанной общественно-жилой застройки городского центра, определяемый на основе показателей плотности сети для многоквартирного жилья и общественно-деловых зон, исходя из того, что до 30% территории городских центров сформирована общественно-деловой застройкой, а 70% - многоквартирной жилой. Значение такого показателя составит 4,75 км/км2.

Плотность магистральной улично-дорожной сети нормируется только в городских населённых пунктах.

* 1. Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос принимается целевым способом в размере 1 (одной) велосипедной дорожки и (или) велосипедной полосы на муниципальное образование. Выбор типа велосипедной инфраструктуры (велосипедная дорожка или велосипедная полоса) не определяется настоящими Нормативами, и зависит от особенностей застройки, рельефа, финансовых возможностей и иных факторов.
	2. Плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах определяется как соотношение суммарной протяжённости всех велосипедных дорожек и велосипедных дорог в границах заданной территории и площади этой территории. В настоящих Нормативах принято, что минимальный показатель плотности велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос определяется по той же расчётной схеме, что и плотность магистральных улиц в городском населённом пункте (рис. 5), при этом значение ***а*** принимается равным 1,0 км. Такое значение а позволяет обеспечить доступность пешеходной велодорожки и (или) велосипедной полосы в размере 500 метров и создать комфортные условия пешеходного доступа от мест проживания и работы к объектам велосипедной инфраструктуры. Значение минимальной плотности сети велосипедных дорожек и (или) полос определяем по аналогии с формулой [4] в размере 2,0 км/км2. Минимальная плотность сети велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в городских населённых пунктах нормируется только применительно к зонам наиболее плотной жилой и общественно-деловой застройки, указанным в основной части настоящих Нормативов.
	3. Уровень автомобилизации населения определяется как отношение автомобилей, находящихся в собственности населения, на 1000 жителей. В настоящих Нормативах уровень автомобилизации населения установлен на основе имеющихся данных учёта автотранспорта территориальным органом ФНС и прогноза изменения уровня автомобилизации на период до 2045 года. Сведения о количества автотранспорта, зарегистрированном на территории Ивановской области на основе данных ФНС представлены в таблице 38:

**Таблица 38. Количество автотранспорта, зарегистрированного на территории Ивановской области в целом по данным территориального органа ФНС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта налогообложения | Количество единиц автотранспорта по видам собственников в ретроспективе за 2019-2023 гг. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Физические лица |
| Автомобили легковые (с любой мощностью двигателя), ед. | 266078 | 267285 | 319001 | 261494 | 267416 |
| Мотоциклы и мотороллеры (с любой мощностью двигателя), ед. | 15578 | 14823 | 14058 | 13321 | 13163 |
| Автобусы (с любой мощностью двигателя), ед. | 2505 | 2284 | 2148 | 2117 | 1963 |
| Грузовые автомобили (с любой мощностью двигателя), ед. | 24581 | 24299 | 24366 | 23479 | 23396 |
|  | Юридические лица и предприниматели |
| Автомобили легковые (с любой мощностью двигателя), ед. | 6446 | 8272 | 7109 | 7087 | 7382 |
| Мотоциклы и мотороллеры (с любой мощностью двигателя), ед. | 17 | 37 | 24 | 24 | 24 |
| Автобусы (с любой мощностью двигателя), ед. | 1213 | 1308 | 1034 | 1126 | 1083 |
| Грузовые автомобили (с любой мощностью двигателя), ед. | 7507 | 7442 | 6846 | 7246 | 7612 |

Среднее количество автомобилей, находящихся в собственности граждан за период с 2019 по 2023 гг. составляет, таким образом, 237 297 ед.

Средний показатель автомобилизации за тот же период представлен в таблице 39:

**Таблица 39. Средние характеристики автопарка в собственности граждан Ивановской области в ретроспективе за 2019-2023 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип автомобилей | Количество единиц автотранспорта по видам собственников в ретроспективе за 2019-2023 гг. | Среднее значение за 2019-2023 гг. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Автомобили легковые, ед. | 266078 | 267285 | 319001 | 261494 | 267416 | 276 255 |
| Население области на конец года, тыс. чел. | 1004,2  | 997,1  | 987,0 | 924,1 | 914,7 | 965,4  |
| Автомобилизация населения, авт./1000 жит. | 264,97 | 268,06 | 323,2 | 282,97 | 292,35 | 286,3 |

Из таблицы 42 следует, что при небольшом, но стабильном росте численности автопарка (на 0,5% за пять лет), показатель автомобилизации вырос за тот же период на 9,4% за счёт снижения на 3,8% численности населения. Учитывая имеющиеся колебания указанных показателей, сохранение на долгосрочную перспективу негативных демографических показателей, имеющиеся тенденции старения автопарка, уровень автомобилизации принят в размере 300 авт./1000 жит. к 2035 году и 350 авт./1000 жит. к 2045 году.

* 1. Обеспеченность населения остановочными пунктами общественного транспорта определяется на основе пункта 11.25 СП 42.13330-2016 в размере не более 600 метров для автобусов как наибольшее значение из приведённых в п. 11.25. Объектом нормирования является объект местного значения – остановка общественного транспорта, ввиду этого единица измерения – количество остановок на 600 метров протяжённости линии общественного транспорта, которое не должно быть менее 1,0.

Территориальная доступность остановочных пунктов общественного транспорта определяется на основании положений табл. 1 социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утв. распоряжением Минтранса РФ от 31 января 2017 года № НА-19-р.

Для отдельных объектов общественного назначения нормируется расстояние кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (таблица 40)

**Таблица 40 (справочно). Рекомендуемое расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (извлечения из социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утв. распоряжением Минтранса РФ от 31 января 2017 года № НА-19-р и СП 42.13330-2016)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Максимальное рекомендованное расстояние, м |
| Многоквартирный дом | 500 |
| Индивидуальный жилой дом | 800 |
| Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более | 500 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 300 |
| Терминалы внешнего транспорта | 300 |
| Объекты массового посещения | 250 |
| Проходные промышленных и коммунально-складских предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
| Объекты массового посещения в в зонах массового отдыха и спорта  | 800 |

* 1. Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок определяется целевым способом исходя из соотношения «один маршрут – одна площадка» с допустимым совмещением площадок разных маршрутов при низкой интенсивности движения.
	2. Обеспеченность остановочными пунктами школьных автобусов определяется в зависимости от маршрута автобуса. Требования к организации такого остановочного пункта и к его территориальной доступности установлены в п. 10.5 СП 42.13330-2016 и в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Транспортному обслуживанию (до образовательной организации и обратно) подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, проживающие на расстоянии свыше 1 км от организации. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
	3. Обеспеченность АЗС определяется на основании положений п. 11.41 СП 42.13330.2016, согласно которому 1 топливораздаточная колонка проектируется на 1200 легковых автомобилей. Максимальная территориальная доступность АЗС определена в размере 50 км движения по автомобильным дорогам, что соответствует использованию остатка топлива в размере 5 литров исходя из усреднённого расхода 10л/100 км пути и экономичной скорости передвижения 60 км/ч. Это усреднённые значения срабатывания сигнализации о нехватки топлива в современных автомобилях.
	4. Обеспеченность пунктами государственного технического осмотра определена на основании Приказа Комитета Ивановской обл. по транспорту от 25.06.2012 N 30 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Ивановской области и для входящих в ее состав муниципальных образований", выполненных на основе Методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1108. Ввиду специфики документа он приведён в качестве ссылочной нормы в примечаниях к таблице.
	5. Обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков определяется на основании в соответствии с приложением 4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утв. приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71.
	6. Расчётная ширина улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений определяется в настоящих Нормативах на основании примечания 14 к таблице 11.2 и примечания 8 к таблице 11.2а СП 42.13330.2016 и принята в размере исторически сложившейся ширины.
	7. В части организации парковок настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 41.

**Таблица 41 . Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог в части организации парковок**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон |  | \* | + | + |
| 2 | минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон |  | \* | + | + |

* 1. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах различных функциональных зон определяется на основе приложения Ж СП 42-13330.2016.

В таблице Ж.1 допускается устанавливать в РНГП указанный показатель применительно к зданиям общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. В основной части Нормативов этот показатель принят как 50% от нормы обеспеченности парковок для преподавателей и сотрудников вузов.

* 1. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон определяется на основе приложения Ж СП 42-13330.2016.
	2. Максимальный уровень территориальной доступности парковок легковых автомобилей приведён на основании п. 11.36 СП 42.13330.2016, иных положений, а в случаях, не установленных в нормативных правовых актах – не более 500 метров, как расстояние максимально допустимого пешего подхода от парковки к объекту.

Для г. Иваново этот показатель принят преимущественно равным пешему подходу от остановок общественного транспорта с тем, чтобы не создавать приоритет использованию легкового автомобиля в обслуживании застройки.

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**
	1. Объекты регионального и местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций определяются на основании федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
	2. В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 42.

**Таблица 42. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения объектами пожарной охраны (пожарными депо) | + |  |  |  |
| 2 | Обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения |  |  | + | + |
| 3 | Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами | + | + | + |  |
| 4 | Обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах |  |  | + | + |
| 5 | Обеспеченность населения постами спасателей на водных объектах |  |  | + | + |
| 6 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | + | + | + |  |

Примечание: Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. Знак «\*» обозначает рекомендацию органам местного самоуправления устанавливать собственные нормативные значения для данного показателя в МНГП при условии соблюдения ими положений частей 2 и 3 статьи 29.4 ГрадК РФ.

* 1. Обеспеченность населения пожарными депо принимается по СП 11.13130.2009.
	2. Нормы расхода воды на пожаротушение установлены в разделе 5 СП 8.13130.2009.
	3. Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами, санитарными постами на водных объектах, постами спасателей на водных объектах обоснована положениями методических рекомендаций «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (приложение 4).
	4. Обеспеченность населения защитными сооружениями сооружений гражданской обороны определяется на основании СП 165.1325800.2014. Значения максимальной доступности ЗС ГО (т.е. радиуса сбора укрываемых) определяются в п. 4.13 СП 88.13330.2022.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области содействия жилищному строительству**
	1. Полномочия органов местного самоуправления в области содействия жилищному строительству определены пунктом 6 части 1 статьи 14, пунктом 6 части 1 статьи 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и отнесены, таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов.
	2. В области содействия жилищному строительству настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 43.

**Таблица 43. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения придомовыми площадками при многоквартирных домах |  |  | + | + |
| 2 | Обеспеченность населения придомовыми территориями многоквартирных домов |  |  | + | + |
| 3 | Обеспеченность населения местами для хранения личного автотранспорта |  |  | + | + |
| 4 | Обеспеченность населения гостевыми стоянками, предназначенными для посетителей жилой застройки |  |  | + | + |

Примечание: Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. В части обеспечения нормируемыми элементами придомовой территории показатели, приведённые в настоящих Нормативах, обоснованы в п. 5.9 СП 42.13330.2016. Также, пунктом 124 СанПиН 2.1.3684-21 предусмотрено, что земельные участки многоквартирных домов должны быть благоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием.
	2. Удельный вес площади таких элементов придомовых территорий приведён в настоящих Нормативах на основе таблицы 8.1 СП 476.1325800.2020 и пункта 7.5 СП 42.13330.2016.
	3. Включение в состав РНГП показателей обеспеченности населения местами для хранения личного автотранспорта обосновано положениями пунктов 11.3, 11.31, 11.32, 11.33 СП 42.13330.2016.
	4. Показатель обеспеченности населения стоянками, предназначенными для посетителей жилой застройки, обоснован пунктом 11.32 СП 42.13330.2016. При среднем размере домохозяйства в Ивановской области в размере 2,3 (по данным Росстата) и перспективе сохранение этой величины 2,3 с учётом проводимой демографической политики, 1000 жителей составят на перспективу 435 домохозяйств, т.е. посетители 7% семей, проживающих в доме, смогут единовременно принимать гостей, прибывших на автомобиле.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области образования**
	1. Объекты регионального и местного значения в области образования определены на основании федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, муниципальных и городских округов.
	3. В области образования настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 44.

**Таблица 44. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения в области образования**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения организациями среднего профессионального образования | + |  |  |  |
| 2 | Обеспеченность населения местами в общежитиях профессиональных образовательных организаций | + |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность населения общеобразовательными организациями |  | + | + |  |
| 4 | Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями |  | + | + |  |
| 5 | Обеспеченность населения организациями дополнительного образования детей |  | + | + |  |
| 6 | Обеспеченность населения услугами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи |  | + | + |  |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования обснованы положениями Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. заместителем министра образования РФ А.А. Климовым 4 мая 2016 г. № АК-15/02вн.
	2. Радиус доступности образовательных организаций приняты в размере 500 метров на основании положений пункта 2.1.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области здравоохранения**
	1. Объекты регионального и местного значения в области здравоохранения определены на основании федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закона Ивановской области от 29.12.2016г. № 1727-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Ивановской области».
	2. В области здравоохранения настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 45.

**Таблица 45. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения в области здравоохранения**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара | + |  |  |  |
| 2 | Обеспеченность населения медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в стационарных условиях и условиях дневного стационара | + |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность населения медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях и условиях дневного стационара | + |  |  |  |
| 4 | Обеспеченность населения станциями скорой медицинской помощи | + |  |  |  |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. Для определения расчётных показателей объектов здравоохранения использовались следующие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти:

1) Методические рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018г. № 182 (далее – Рекомендации-182);

2) Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016г. № 132н (далее – Требования-132н).

* 1. В целях соблюдения этапов оказания медицинской помощи, планирования рационального размещения медицинских организаций в зависимости от административно-территориальной принадлежности и вида оказываемой медицинской помощи, организации могут быть распределены по трем уровням:

а) первый уровень - медицинские организации, оказывающие населению муниципального образования, на территории которого расположены: первичную медико-санитарную помощь и (или) паллиативную медицинскую помощь и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь;

б) второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований по широкому перечню профилей медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные);

в) третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

* 1. Требования-132н устанавливают показатели доступности ряда медицинских организаций и допускают их корректировку с учётом транспортной доступности. В пп. 2-4 Требований-132н даны указания по территориальной доступности объектов здравоохранения в зависимости от характера оказываемой ими помощи, представленные в таблице 4.2.1. Требования к размещению медицинских организаций представлены в приложении к Требованиям-132н. Это приложение является непосредственной основой для включения показателей в основную часть настоящих Нормативов.
	2. Амбулатории, в т.ч. врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) обслуживают группы населения от 2,0 до 10,0 тыс. жит., проживающие в пределах 1-часовой транспортной доступности. В Требованиях 132-н оговаривается, что в городах с населением от 10,0 до 20,0 тыс. жит. допускается размещать как амбулатории, так и поликлиники (по решению уполномоченных органов). Полклиники для взрослых размещаются на территориях с численностью обслуживаемого населения 20,0-50,0 тыс. жит. Расчётный показатель обеспеченности для территорий принят в результате деления численности населения на минимальное значение, установленное требованиями с последующим округлением в большую сторону.
	3. Размещение бригад скорой медицинской помощи обосновано положениями п. 8-9 Рекомендаций-182.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области физической культуры и массового спорта**
	1. Объекты регионального и местного значения в области физической культуры и массового спорта определены на основании федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области физической культуры и массового спорта настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 46.

**Таблица 46. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения в области физической культуры и массового спорта**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усреднённый норматив единой пропускной способности (ЕПСнорм) | + | + | + | + |
| 2 | Обеспеченность населения территорией, занимаемой физкультурно-спортивными сооружениями |  |  | + | + |
| 3 | Обеспеченность населения различными спортивными сооружениями и объектами  | + | + | + | + |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. В соответствии с Рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утв. Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649, для таких объектов, как спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, малые спортивные площадки, универсальные спортивные игровые площадки, уличные тренажеры устанавливается радиус пешеходной доступности в размере 1000 метров.
	2. Для таких объектов, как стадионы, плавательные бассейны, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, физкультурно-спортивные комплексы (крытые) устанавливается транспортная доступность (на общественном транспорте) в размере не более 30 минут для городов с численностью населения более 100,0 тыс.чел., не более 60 минут для г.н.п. с численностью населения от 5,0 до 100,0 тыс.чел., не более 90 минут для сельской местности. Учитывая среднюю эксплуатационную скорость общественного транспорта 17-20 км/ч, эти величины обозначают радиус доступности в размерах соответственно 9,0, 18,5 и 30,0÷40,0 км, что выше большинства возможных дистанций, проходящих общественным транспортом в городах Ивановской области, в том числе в крупнейших городах региона – Иванове и в Кинешме. Таким образом, установление максимальной транспортной доступности для указанных объектов нецелесообразно.
	3. Номенклатура объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых в Нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, приведена в таблице 47.

**Таблица 47. Рекомендуемые объекты спортивной инфраструктуры для городов и сёл Ивановской области в соответствии с Нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, утв. Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 (справочно)**

| Численность населения в населённом пункте | Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- |
| от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |
| от 500 до 5 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| от 5 000 до 30 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| свыше 30 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24 x 12 м); универсальный игровой зал (42 x 24 м); тренажерный зал (10 x 10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области культуры**
	1. Полномочия органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в области культуры определены статьёй 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и пунктами 16, 17 части 1 статьи федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области культуры настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 48.

**Таблица 48. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения в области культуры**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения библиотеками | + | + | + | + |
| 2 | Обеспеченность населения музеями | + | + | + | + |
| 3 | Обеспеченность населения театрами | + | + | + |  |
| 4 | Обеспеченность населения концертными залами | + | + | + |  |
| 5 | Обеспеченность населения цирками | + |  |  |  |
| 6 | Обеспеченность населения центрами культурного развития  |  | + |  |  |
| 7 | Обеспеченность населения парками культуры и отдыха |  |  | + | + |
| 8 | Обеспеченность населения кинозалами |  | + | + |  |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. В основной части настоящих Нормативов показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определены по Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утв. распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области социального обслуживания**
	1. Полномочия органов государственной власти субъектов федерации в области социального обслуживания определены федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
	2. В области социального обслуживания настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 49.

**Таблица 49. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального значения в области социального обслуживания**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения организациями, осуществляющими стационарное социальное обслуживание | + |  |  |  |
| 2 | Обеспеченность населения организациями, осуществляющими полустационарное социальное обслуживание | + |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность населения организациями, осуществляющими социальное обслуживание на дому | + |  |  |  |
| 4 | Обеспеченность населения организациями, предоставляющими срочные социальные услуги | + |  |  |  |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. В основной части настоящих Нормативов показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального значения в области социального обслуживания определены по Методическим рекомендациям по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утв. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н.
	2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания для населения определены по пп. 32 и 33 Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утв. Приказом Минтруда России от 05.05.2016 № 219.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области массового отдыха населения**
	1. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных и городских округов и муниципальных районов в области организации массового отдыха населения определены статьями 14 и 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области социального обслуживания настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 50.

**Таблица 50. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области массового отдыха населения**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность зонами отдыха |  |  | + | + |
| 2 | Обеспеченность пляжами, размещаемыми в курортных зонах и зонах отдыха |  |  | + | + |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. Озеленение зон отдыха (701010602) принято по пункту 9.18 СП 42.13330.2016.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области инженерного обеспечения территорий**
	1. Полномочия органов государственной власти субъекта федерации и органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов и муниципальных районов в области инженерного обеспечения территорий определены статьями 14, 15 и 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области инженерного обеспечения территории настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 51.

**Таблица 51. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального и местного значения в области инженерного обеспечения территорий**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения объектами водоснабжения и водоотведения |  |  | + | + |
| 2 | Обеспеченность населения объектами теплоснабжения |  |  | + | + |
| 3 | Норма водопотребления |  |  | + | + |
| 4 | Продолжительность отопительного сезона |  |  | + | + |
| 5 | Обеспеченность населения объектами энергоснабжения |  |  | + | + |
| 6 | Обеспеченность населения объектами газоснабжения |  |  | + | + |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. Обеспеченность и территориальная доступность объектов теплоснабжения и снабжения населения топливом не нормируется, так как определяется схемой теплоснабжения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.
	2. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации в границах поселения электроснабжения не нормируется, так как определяется проектом электроснабжения населённого пункта в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.

В основной части настоящих Нормативов приведены укрупнённые показатели электропотребления, установленные в таблице Л1 приложения Л к СП 42.13330.2016.

* 1. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации в границах округа газоснабжения не нормируется, так как определяется схемой газоснабжения для каждого населённого пункта в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.

Показатели газоснабжения, включённые в основную часть настоящих Нормативов подготовлены на основании СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». Основная доля перспективных объемов потребляемого газа приходится на теплоэнергетические объекты. Расход газа на источники тепла должен учитываться по расчету энергетической эффективности системы. Годовой расход газа этой категории потребителей определяется в соответствии с требованиями определения годовых тепловых нагрузок потребителей, подключенных к этому источнику тепла.

* 1. Обеспеченность и территориальная доступность объектами в области организации в границах округа водоснабжения и водоотведения не нормируется, так как определяется схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования в зависимости от нагрузки, конфигурации сетей, применяемого оборудования и т.п. факторов.

Нормируемые показатели для объектов водоснабжения и водоотведения подготовлены на основании:

1) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;

2) СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов**
	1. Полномочия органов государственной власти субъекта федерации и органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов и муниципальных районов в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов определены положениями федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» статьями 14, 15 и 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 52.

**Таблица 52. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального и местного значения в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения контейнерами и (или) специальными площадками для сбора ТКО |  | + | + | + |
| 2 | Обеспеченность стоянками специального транспорта для транспортирования отходов  |  | + | + |  |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:

установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору);

установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;

организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

* 1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений относятся следующие полномочия, которые могут предполагать размещение объектов местного значения:

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

* 1. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории.
	2. На территории муниципальных образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки).
	3. Требования к контейнерным площадкам и специальным площадкам устанавливаются СанПиН 2.1.3684-21
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области благоустройства и озеленения**
	1. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в области благоустройства и озеленения территорий определены статьями 14 и 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области благоустройства и озеленения территории настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 53.

**Таблица 53. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов регионального и местного значения в области благоустройства и озеленения территорий**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения озеленением различных видов |  |  | + | + |
| 2 | Обеспеченность населения общественными уборными |  |  | + | + |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. Обеспеченность населения озеленёнными территориями принята по таблице 9.2 СП 42.13330.2016.
	2. Определение размеров детского парка производится в РНГП в соответствии с пунктом 9.11 СП 42.13330.2016.
	3. Обеспеченность населения уборными в населённых пунктах принята в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. Максимальный радиус доступности соответствует 15 минутам бодрого пешего хода при скорости 4 км/ч.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в области захоронения, организации ритуальных услуг**
	1. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, муниципальных районов в области организации захоронения, ритуальных услуг определены статьями 14, 15 и 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	2. В области захоронения, организации ритуальных услуг настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 54.

**Таблица 54 . Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области захоронения, организации ритуальных услуг**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения территориями кладбищ традиционного захоронения |  | + | + | + |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

* 1. Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2016 и МДК 11-01.2002 "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации".
	2. Формула расчета [5]:

 [ 5 ],

где:

П - предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест захоронения;

Пб - базовые показатели обеспеченности местами захоронения - площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища.

К - приведенная величина, равная 0,1.

* 1. Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 кв.м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.
	2. Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади, согласно МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».
	3. Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв.м на место.
	4. Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.
	5. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в ведении органа местного самоуправления находятся общественные кладбища.
	6. Согласно статьями 25 и 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» органом местного самоуправления должна быть создана специализированная служба по вопросам похоронного дела/ Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела определяется органом местного самоуправления.
	7. Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» размер, предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га.
1. **Обоснование значений нормируемых показателей в иных областях**
	1. Помимо указанных выше, настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты в иных областях, приведённые в таблице 55.

**Таблица 55. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области захоронения, организации ритуальных услуг**

| № п/п | Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения | ОРЗ | ОМЗ мун. р-на | ОМЗ гор. и мун. округа | ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма в области обеспечения условий работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |  | + | + |  |
| 2 | Размещение учреждений системы ЗАГС | + |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность государственными и муниципальными архивами | + | + | + |  |

Примечание: Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

**Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Ивановской области**

1. **Правила применения расчетных показателей настоящих Нормативов**
	1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения в РНГП производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
	2. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов регионального и местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
	3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами.
	4. Отдельные показатели настоящих Нормативов определяют состав материалов по обоснованию документов территориального планирования, по обоснованию проекта планировки территории в части включения в этот состав предусмотренных градостроительным законодательством иных материалов, кроме прямо перечисленных в Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. **Область применения расчетных показателей настоящих Нормативов**
	1. Настоящие Нормативы используются при принятии решений органами государственной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, органами контроля и надзора за осуществлением градостроительной деятельности, правоохранительными органами, а также обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности.